# Modo de Teste de Capacidade da Máquina Ativo - 10148

Modo de teste de capacidade da máquina ativo.

Name in SoftPLC (Nome no SoftPLC): MACHINE_CAPABILITY_TEST_MODE_ACTIVE

Tipo de Sinal | Tipo de Valor | Tamanho Mín. [bit] | Tamanho Máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Estado | Booleano | 1 | 1

## Dispositivos

- E/S Interno: VERDADEIRO

- Sinalizador tipo coluna Stacklight: VERDADEIRO

- Painel do Operador: VERDADEIRO

- Display do Usuário: FALSO

- Seletor Suave: FALSO

- Expansor de E/S: VERDADEIRO

- LED da ferramenta: VERDADEIRO

- Alarme da Ferramenta: VERDADEIRO

- Anel da Ferramenta: FALSO

- Fieldbus: VERDADEIRO

- Seletor de ST: FALSO

- Etiqueta do TLS: FALSO

- Modo Manual: FALSO

- Caixa de Luz de Sinalização: FALSO

- Vibrador da Ferramenta: FALSO

- Regras de Automação: VERDADEIRO