# Configurazione della connessione ToolsNet

Per collegare un controller a ToolsNet e raccogliere i risultati di serraggio, configurare e attivare le impostazioni del protocollo ToolsNet sul controller.

1. Nella vista Home, accedere alla scheda Impostazioni e selezionare Connessioni server nel riquadro di sinistra.

2. Nella finestra ToolsNet, configurare i seguenti parametri:

   Campo | Descrizione
   --- | ---
   On/Off | Attiva/disattiva la comunicazione con il server ToolsNet
   Porta del server | Porta del server ToolsNet
   Host server | Indirizzo IP server ToolsNet
   Crittografia | Utilizzare la crittografia TLS per la comunicazione ToolsTalk.

3. Selezionare Applica.

Per visualizzare lo stato della connessione ToolsNet, selezionare il pulsante Vai ai risultati e aprire la visualizzazione Risultati in tempo reale. Quindi, selezionare il pulsante . Nella finestra di dialogo visualizzata, selezionare la scheda Connessioni server.

Per informazioni sulla configurazione di ToolsTalk, consultare la guida utente ToolsNet 8.