# 일반 가상 스테이션

일반 가상 스테이션에 여러 특정 결과 보고 및 조임 설정이 저장될 수 있습니다. 여러 필터가 생성되어 특정 결과를 나타낼 수 있습니다. 조임 설정에서 공구 잠금 해제 동작과 같은 특성을 설정할 수 있습니다. 이러한 구성은 가상 스테이션으로 지정될 수 있습니다.

## 구성 추가 및 편집

1. 홈 보기에서 구성 탭으로 이동하고 왼쪽 창에서 일반 가상 스테이션을 선택한 다음, 화면의 오른쪽 위 모서리에 있는 + 아이콘을 선택합니다.

2. 새 구성에 이름을 입력하고 편집을 선택합니다.

3. 보고 창에 대한 결과 필터에서, 결과에 포함하고 싶은 매개변수를 켜짐으로 스위치를 설정해 주세요. 기본적으로, 모든 매개변수는 켜짐으로 설정됩니다.

   결과 필터를 켜면 각 결과가 전송되지 않지만, 해당 결과는 컨트롤러에 계속 표시됩니다.

   다음 매개변수는 보고서용 결과 필터 섹션에서 설정할 수 있습니다.

   - 풀기

   - 배치 증가

   - 배치 감소

   - 배치 재설정

   - 바이패스 조임 프로그램

   - 시퀀스 중단

   - 시작되지 않은 시퀀스를 중단합니다.

   - 배치 시퀀스 재설정

4. 조임 설정 창에 나열되어 있는 매개 변수의 값을 설정해 주세요. 기본적으로, 모든 매개변수는 꺼짐으로 설정됩니다.

   다음 매개변수는 조임 설정 섹션에서 설정할 수 있습니다.

   - 풀기 시 공구 잠금 해제: NOK 조임 후 공구 잠금이 설정되어 있는지 확인해 주세요.

   - 풀기 비활성화: 풀기가 허용되지 않을 때 작업자가 볼트를 풀지 않도록 보장합니다.

   - 조임 비활성화: 조임이 허용되지 않을 때 작업자가 볼트를 조이지 않도록 보장합니다.

   - 최대 연속 풀림: 공구가 잠기기 전에 작업자가 구성된 횟수보다 더 많은 풀림을 수행하지 못하게 합니다.

## 풀기 설정에서 공구 잠금 해제

설정 | 설명
--- | ---
꺼짐 | 비활성화된 공구는 풀기 상태에 관계없이 비활성 상태로 유지됩니다.
OK 시 | OK 풀기가 완료된 후 비활성화된 공구는 잠금이 해제됩니다.
항상 | 풀기 상태에 관계없이, 풀기가 완료되는 즉시 비활성화된 공구는 잠금이 해제됩니다.

## 풀기 설정 비활성화

실수로 볼트를 풀지 않도록 하려면 풀기 비활성화 기능을 사용해 주세요. 풀기 비활성화 설정은 4가지가 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
꺼짐 | 풀기는 항상 활성화되어 있습니다. 항상 볼트를 풀 수 있습니다.
OK 조임 시 | OK 조임 후 풀기가 비활성화됩니다. 올바르게 조여진 볼트를 푸는 것은 불가능합니다.
NOK 조임 시 | NOK 조임 후 풀기가 비활성화됩니다. 올바르지 않게 조여진 볼트를 푸는 것은 불가능합니다.
항상 | 풀기는 항상 비활성화됩니다. 볼트를 풀 수 없습니다.
각 작업 후 | 조임 OK/NOK, 풀기 OK/NOK를 포함한 모든 작업 후 및 공구가 공회전하는 경우(결과 없음) 풀기가 비활성화됩니다.

이러한 설정은 작업을 실행하는 동안 유효합니다. 풀기는 설정 및 마지막 조임 상태에 따라 활성화 및 비활성화됩니다. 새 작업의 경우 풀기 비활성화 시작 상태는 다음과 같이 설정됩니다.

설정 | 새 작업의 시작 상태
--- | ---
꺼짐 | 풀기 활성화됨 볼트를 풀 수 있습니다.
OK 조임 시 | 풀기 비활성화됨 볼트를 풀 수 없습니다.
NOK 조임 시 | 풀기 비활성화됨 볼트를 풀 수 없습니다.
항상 | 풀기 비활성화됨 볼트를 풀 수 없습니다.
각 작업 후 | 풀기 비활성화됨 볼트를 풀 수 없습니다.

시작 상태는 새 작업이 가상 스테이션에 할당되거나 작업이 다시 시작될 때마다 적용됩니다. 시작 상태는 다음과 같이 작업 유형에 따라 다를 수 있습니다.

조임 프로그램 및 동기화 모드

풀기 활성화 및 비활성화는 풀기 비활성화 설정에 따라 마지막 조임 상태로 설정됩니다.

배치 시퀀스

배치 시퀀스(Batch Sequence) 처리 중에 풀기 활성화 또는 비활성화는 풀기 비활성화 설정에 따라 마지막 조임 상태로 설정됩니다. 이는 배치 시퀀스 내에서 배치가 다음 배치 항목으로 이동하는 경우에도 적용됩니다. 배치 시퀀스가 다시 시작되면 새 작업의 시작 상태에 따라 풀기가 활성화되거나 비활성화됩니다.

소스 배치

잠금을 활성화하고 비활성화하는 방법은 배치 시퀀스에서 설명한 절차와 동일합니다. 만약 지속적인 소스 배치(source batch)가 시작되거나 새로운 것이 선택된다면 새로운 작업을 위한 시작 상태에 따라 풀기가 활성화되거나 비활성화됩니다.

소스 조임 (배치 제어 없음)

배치 작업 중에 활성화 및 비활성화는 마지막 조임 상태에 따라 설정됩니다. 다른 프로그램을 선택하면 새 작업의 시작 상태에 따라 활성화 및 비활성화가 설정됩니다. 프로그램, 공구 또는 소켓이 변경되면 새 작업의 시작 상태에 따라 활성화 및 비활성화가 설정됩니다.

멀티스핀들 조임

풀림 활성화 및 비활성화는 항상 마지막 조임 상태를 따릅니다. 이는 새 동기화 모드에도 적용됩니다.

## 조임 설정 비활성화

작업자가 실수로 조임 작업을 수행하지 않도록 조임 비활성화 기능이 있습니다. 조임 비활성화 설정은 4가지가 있습니다.

설정 | 설명
--- | ---
꺼짐 | 조임은 항상 활성화되어 있습니다. 항상 볼트를 조일 수 있습니다.
NOK 조임 시 | NOK 조임 후 조임이 비활성화됩니다. 공구가 잠금 해제될 때까지 올바르지 않게 조여진 볼트를 풀 수 없습니다.
OK 조임 시 | OK 조임 후 조임이 비활성화됩니다. 공구가 잠금 해제될 때까지 올바르게 조여진 볼트를 풀 수 없습니다.
매번 조임 후 | 각 조임 후 조임이 항상 비활성화되며 다음 조임을 위해 공구를 활성화하기 위해 신호나 풀림에 의해 잠금 해제되어야 합니다.
각 작업 후 | 조임 OK/NOK, 풀기 OK/NOK를 포함한 모든 작업 후 및 공구가 공회전하는 경우(결과 없음) 조임이 비활성화됩니다. 이는 다음 조임을 위해 공구를 활성화하기 위해 신호나 풀림에 의해 잠금 해제되어야 합니다.

이러한 설정은 작업을 실행하는 동안 유효합니다. 조임은 설정 및 마지막 조임 상태에 따라 활성화 및 비활성화됩니다. 새 작업의 경우 조임 비활성화 시작 상태는 다음과 같이 설정됩니다.

설정 | 새 작업의 시작 상태
--- | ---
꺼짐 | 조임 활성화됨
OK 조임 시 | 조임 활성화됨
NOK 조임 시 | 조임 활성화됨
매번 조임 후 | 조임 비활성화됨
각 작업 후 | 조임 비활성화됨

시작 상태는 새 작업이 가상 스테이션에 할당되거나 작업이 다시 시작될 때마다 적용됩니다. 시작 상태는 풀기 설정 비활성화 섹션에 기록된 작업 유형에 따라 다를 수 있습니다.

전파 음영 지역에서 STB, SRB, TBP를 통한 조임 설정을 사용할 때는 몇 가지 제약이 있습니다.

- 각 작업 후 풀림 비활성화 설정은 공구가 컨트롤러에 연결되어 있는 경우에만 작동합니다. 전파 음영 지역에서 작동이 기본적으로 OK 조임 시로 설정됩니다.

- 각 작업 후 조임 비활성화 설정은 공구가 컨트롤러에 연결되어 있는 경우에만 작동합니다. 전파 음영 지역에서 작동이 기본적으로 각 조임 후로 설정됩니다.

- 최대 연속 풀림 설정은 공구가 컨트롤러에 연결되어 있는 경우에만 작동합니다. 전파 음영 지역 내에 있는 동안은 카운터가 작동하지 않고 공구는 잠기지 않습니다.

## 최대 연속 풀림 설정

작업자가 허용된 횟수를 초과하여 풀림을 수행하지 않도록 하기 위해 최대 연속 풀림에 도달한 후 공구가 잠기도록 구성하십시오. 이 값을 0~250으로 설정할 수 있습니다.

- 0으로 설정하면 작업자는 볼트를 무한한 횟수만큼 풀 수 있고 공구는 절대로 잠기지 않습니다.

- 0보다 큰 값으로 설정하면 공구는 각 풀림을 카운트합니다. 풀림이 구성된 횟수에 도달하면 잠겨서 더 이상의 풀림을 방지합니다.

조임 시도가 있으면 그것이 성공적(OK)이든 그렇지 않든(NOK) 연속 풀림 카운터가 재설정됩니다.

공구가 잠기면 풀림을 수행할 수 없으나 여전히 조임은 수행할 수 있습니다. 풀림을 시도하면 이벤트 4021 - 너무 많은 연속 풀림이 표시됩니다. 최대 연속 풀림 도달 - 245 신호도 활성화되며 필드버스를 통해 외부 시스템으로 전송되거나 스택 라이트에 표시될 수 있습니다.

카운터를 잠금 해제 및 재설정하려면 외부 시스템이 필드버스나 부속품을 통해 너무 많은 풀림 재설정 - 10151 신호를 트리거해야 합니다. 마스터 잠금 해제 - 10005 신호도 풀림에 대해 공구를 잠금을 해제할 수 있으나 카운터를 재설정하지는 않습니다. 풀림이 잠겨 있는 동안 수행된 조임은 공구를 잠금 해제하여 추가 풀림이 가능해지고 카운터를 재설정합니다.

## 풀기 후 비활성화된 공구의 잠금 해제 허용

- 할당된 가상 스테이션 및 연결 공구의 조임 설정에서 풀기 시 공구 잠금 해제를 켜짐 또는 항상으로 설정합니다.

위의 설정을 사용하려면 다음 조건이 충족되어야 합니다.

- 풀기 비활성화 매개변수가 반드시 꺼짐 또는 항상으로 설정되어야 합니다.

- 풀기 비활성화 매개변수는 조임 비활성화 값과 동일한 값으로 설정할 수 없습니다.

- 사용된 조임 프로그램의 풀기는 반드시 활성화되어 있어야 합니다.

비활성화 상태 때문에 공구가 조임 또는 풀기에 대하여 잠기면 다음 입력 신호중 하나로 잠금 해제할 수 있음:

- 마스터 잠금 해제 - 10005

- 비활성화 상태의 공구 잠금 해제 - 10059

- 비활성화 상태의 조임 잠금 해제 - 10149

- 비활성화 상태의 풀림 잠금 해제 - 10150

풀기 시 공구 잠금이 항상으로 설정된 경우 입력 신호로 비활성화된 공구를 잠금 해제할 수 없습니다.

## 구성을 가상 스테이션에 지정

각 가상 스테이션은 자체 구성이 있을 수 있으며 여러 가상 스테이션이 동일한 구성을 공유할 수 있습니다. 활성화하려면 가상 스테이션에 구성을 할당해야 합니다.

1. 홈 보기에서, 가상 스테이션 탭을 선택합니다. 왼쪽 창에서 구성을 할당할 가상 스테이션을 선택합니다.

2. 오른쪽 메뉴에서 일반으로 스크롤하면 첫 번째 구성이 기본적으로 선택됩니다. 구성 이름 옆에 있는 생략 부호(…) 아이콘을 선택합니다.

3. 팝업 창의 목록에서 구성을 선택해 주세요. 팝업 창은 선택 시 닫힙니다.

4. 할당을 완료하려면 오른쪽에서 적용 또는 실행 취소를 선택합니다.

이 섹션에서

- 구성 실시간 결과 표시 설정
- 최종 토크 및 추적의 저장 구성하기