# Calibrar una herramienta con un STa6000 o STpad

## Conectar el STa6000/STpad

El STa6000/STpad se puede conectar al controlador de dos formas:

- Conexión del STa6000

Conexión | Nota
--- | ---
Puerto COM | Conecte el adaptador de serie USB de Atlas Copco al puerto USB del controlador usando el cable serie ACTA. Conecte el STa6000 al adaptador serie usando cable USB.
Puerto Ethernet | Conecte el cable Ethernet entre el STa6000 y el puerto Factory Ethernet del controlador o la red de la fábrica.

- Conectar el STpad

Conexión | Nota
--- | ---
Puerto COM | Conecte el STpad al puerto COM del controlador usando el cable serie ACTA.
Puerto Ethernet | Conecte el cable Ethernet entre el STa6000 y el puerto Factory Ethernet del controlador o la red de la fábrica.

## Realizar la Calibración QA mediante STa6000 o STpad

1. Asegúrese de que la herramienta está conectada y asignada a una estación virtual en el controlador.

   No se pueden usar programas de apriete individuales con fines de calibración. Asegúrese de seleccionar un programa de lotes.

2. En la vista de inicio, acceda a la pestaña Herramienta y seleccione Calibración QA en el panel izquierdo. Configure Calibración QA como Activado.

3. Seleccione la estación virtual a la que está conectada la herramienta a calibrar y seleccione el tipo de conexión a utilizar (TCP del puerto COM).

   Tenga en cuenta que el puerto predeterminado para la comunicación es 4561

4. Conecte el STa6000/STpad al controlador y seleccione la estación virtual correcta.

5. Inicie la calibración desde el STa6000/STpad.

   El STa6000/STpad solicita información del controlador, incluida información de la herramienta y el programa de apriete.

6. Ejecute el apriete. Cuando el dispositivo de calibración detecta un apriete, solicita el resultado de apriete del controlador.

7. Repita el paso anterior hasta que se hayan ejecutado todos los aprietes del lote.

   Una vez completado, el STa6000/STpad crea un informe y calculará un nuevo valor de calibración para la herramienta.

8. Seleccione Almacenar en el STa6000/STpad para enviar el nuevo valor de calibración al controlador, que a su vez lo escribirá en la herramienta.

Durante la calibración, si se cambia el programa de apriete o se actualiza la secuencia/lote, finaliza la calibración.

No existe límite en el tamaño de lote usado con fines de calibración. Sin embargo, el STa6000 solo puede mostrar dos dígitos como tamaño de lote. Por lo tanto, el contador en el STa6000 presenta 00 para 100.

Una vez realizada la calibración, realice un apriete para comprobar que los valores nuevos son correctos.