# Configuración general

La configuración general de la herramienta puede ajustarse en la sección Ajustes generales.
Las funciones Configuración de trayectoria, Comprobación TAG y Selección TAG se describen adicionalmente en sus apartados correspondientes.

Parámetro | Descripción | Valor predeterminado
--- | --- | ---
Tiempo de espera de inactividad | Determina si la herramienta apaga la alimentación después de un determinado periodo de inactividad o no. | Activado
<Tiempo de espera de inactividad> | Establece el número de minutos antes del apagado si el tiempo de espera de inactividad está activo. | 120 min.
LED frontal | Establece la conducta de la LED frontal (por encima del gatillo de la herramienta) Disponible únicamente para las herramientas inalámbricas. Cuando se establece en desactivado, la LED frontal no se encenderá al presionar el gatillo. | Activado
Duración tras liberación del gatillo | Establece el tiempo que la LED frontal permanece encendida después de soltarse el gatillo (en segundos). Para las herramientas de cables, la LED frontal permanece encendida durante 10 segundos después de presionar el gatillo de las herramientas. | 0 segundos
Trayectoria | Activa una representación gráfica del apriete. Para los programas de múltiples etapas, la trayectoria siempre está activada desde Gatillo pulsado. Para las herramientas inalámbricas, seleccione Gatillo pulsado o Aproximación finalizada para realizar la trayectoria. | Off
Comprobación de etiqueta | Permite comprobar la etiqueta en la herramienta. La herramienta se bloquea si la etiqueta que viene con el programa no es igual a la que se inserta en el smartHEAD de la llave ST. La comprobación de etiqueta solo está disponible para la llave ST o cuando no se selecciona ninguna herramienta al validar la configuración de la herramienta. | Off
Selección de etiqueta | Se utiliza para seleccionar un Programa de apriete/Lote o una Secuencia de lotes mediante el uso de Secuencia de lotes/Apriete fuente/Lote de fuente. El Programa de apriete/Lote o la Secuencia de lotes tiene un número de etiqueta configurado que corresponde al número de etiqueta de la etiqueta insertada en el smartHEAD de la llave ST. En la pantalla de la llave ST, se informa al operador sobre qué Programa de apriete/Lote o Secuencia de lotes se ha seleccionado para la etiqueta insertada en el smartHEAD de la llave ST. La selección de etiqueta solo está disponible para la llave ST o cuando no se selecciona ninguna herramienta al validar la configuración de la herramienta. | Off
Bloqueo de herramienta en memoria lleno | Permite bloquear la herramienta cuando la memoria del controlador está llena. | Activado

En esta sección

- Configuración de la gráfica
- Comprobación de etiqueta
- Selección de TAG