# Konfigurera fältbussen

Fältbussavsnittet består av information om den fältbusstyp som används. Denna del är hårdvaruberoende och skrivskyddad. Konfigurationsavsnittet med allmänna inställningar för fältbussen som används går att redigera.

I styrenheter typ POWER FOCUS 8 fungerar fältbussen endast om Anybus-modulen stöds. Endast moduler med en Atlas Copco unik Provider ID stöds och kan endast köpas från Atlas Copco. Om en modul har köpts från Atlas Copco har den korrekt Provider ID.

De Atlas Copco Anybus-moduler som har stöd för POWER FOCUS 8 är följande:

- Profibus M40 (produktnummer 8436 0941 05)

- DeviceNet M40 (produktnummer 8436 0941 10)

- EtherNet/IP 2-port M40 (produktnummer 8436 0941 15)

- Profinet I/O 2-port M40 (produktnummer 8436 0941 20)

- CC-Link M40 (produktnummer 8436 0941 25)

- CC-Link IE M40 (produktnummer 8436 0941 30)

Fältbussens kartläggning och registrering av fältbussmappningar till virtuella stationer görs med Toolstalk. För mer information, se konfigurationsmanualen för ToolsTalk.

Fältbussparametrar
Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Fältbusstyp | Följande moduler stöds: Profibus M40 DeviceNet M40 EtherNet/IP 2-port M40 Profinet I/O 2-port M40 CC-Link M40 CC-Link IE M40 | Ingen
Anslutningsstatus | Online: modulen är ansluten. Offline: modulen är frånkopplad. Fel ID: modulen har inte köpts från Atlas Copco och stöds därför inte. | Offline
Ställa in genom nätverk | Val mellan På-Av. Avgör hur kommunikation för fältbussmodulen konfigureras. På: Kommunikationsparametrar ställs in automatiskt i fältbussmodulen. Parametrar avgörs av nätverket vid inledande anslutning till stationen längst bort. Av: Kommunikationsparametrar måste skrivas in vid konfiguration. | Av
Läs resultat från handskakning | Val mellan På-Av. När På är aktivt kommer inställningen att påverka alla virtuella stationer. Signalen Läs resultat från handskakning måste kartläggas i fältbusskonfigurationen. Alla resultat som skapas när det inte finns några resultat att godkänna kommer omedelbart att skickas till PLC:n. Resultat att godkänna kommer att läggas i en kö och när de godkänns kommer de att rensas och nästa resultat i kön skickas. Tiden som går mellan att ett resultat rensas och att nästa resultat från kön kommer beror på den cykeltid för fältbussen som ställts in i de allmänna fältbussinställningarna. Om inställningen ändras, eller om fältbusskartläggningen för den virtuella stationen ändras, kommer resultat som fortfarande finns i kön att rensas och inte skickas till SoftPLC. | Av
Lås verktyg när fältbuss är offline | Val mellan På-Av. Avgör vad styrenheten ska göra om fältbussmodulens kommunikation med fältbussens primär (PLC) upphör. | Av
Synkronisera på vald uppgift | Val mellan På-Av. Om fältbussramen är aktiverad ska den omsynkroniseras när uppgifterna ändras. | Av
Byte-ordning för cykliska data | Välj vilken byte-ordning som används för cykliska data: Ställa in genom nätverk Intel (liten) Motorola (stor) | Ställa in genom nätverk
Förlängt läge | Väljer mellan det bakåtkompatibla läget med 152 bytes data och läget med 368 bytes data: På: Läge med 368 bytes data. Av: Läge med 152 bytes data. | Av
Enhetens adress | Specificerar förskjutningen i PLC-området till första skrivbara byte. Intervall 0–999. | 1

I detta avsnitt

- Skapar en ny fältbusskonfiguration.