# Stiftkonfigurationer för nödstopp

Styrenheten har ett externt nödstoppgränssnitt och en I/O-buss på anslutningskortet bakom framluckan.

Stiftkonfigurationen är annorlunda för lösningar med en enda styrenhet än för lösningar med flera styrenheter. För lösningar med en styrenhet beror stiftkonfigurationen på huruvida en nödstoppknapp är ansluten till styrenheten eller inte.

Mer information om stiftkonfigurationer för nödstopp finns i produktanvisningarna för styrenheten.