# Poste de travail virtuel général

Dans le poste de travail virtuel général, il est possible d'enregistrer différents paramètres de reporting de résultats et de serrage spécifiques. Différents filtres peuvent être créés pour présenter certains résultats. Les réglages des serrages servent à définir des caractéristiques comme le comportement de déverrouillage de l'outil. Ces configurations peuvent ensuite être assignées aux postes de travail virtuels.

## Ajout et modification d'une configuration

1. Sur la page d'accueil, accéder à l’onglet Configurations, sélectionner Poste de travail virtuel général sur le panneau gauche et sélectionner l'icône plus dans le coin supérieur droit de l’écran.

2. Attribuer un nom à la nouvelle configuration et sélectionner Modifier.

3. Dans le filtre Résultat de la fenêtre de compte-rendu, placer le commutateur en position Marche pour les paramètres que vous souhaitez inclure dans les résultats. Par défaut, tous les paramètres sont activés.

   Activer un filtre de résultat empêche le résultat correspondant d’être envoyé, mais le résultat reste affiché sur le contrôleur

   Les paramètres suivants peuvent être réglés dans la section Résultat du filtre pour reporting :

   - Desserrage

   - Incrémentation du lot

   - Décrémentation du lot

   - Remise à zéro du lot

   - Omission de programme de serrage

   - Abandonner la séquence

   - Abandonner une séquence non commencée

   - Réinitialisation de séquence de lots

4. Dans la fenêtre Réglages des serrages, définir une valeur pour un des paramètres listés. Par défaut, tous les paramètres sont Désactivés.

   Les paramètres suivants peuvent être réglés dans la section Réglages des serrages :

   - Déverrouiller l’outil au desserrage : garantit que l’outil est verrouillé après un serrage NOK.

   - Désactiver le desserrage : garantit que l’opérateur ne desserre pas un boulon lorsque cela n’est pas permis.

   - Désactiver serrage : garantit que l’opérateur ne serre pas un boulon lorsque cela n’est pas permis.

   - Desserrages consécutifs maximum : garantit que l'opérateur ne peut pas effectuer plus que le nombre de desserrages configurés avant que l'outil ne se verrouille.

## Réglages du déverrouillage de l’outil au desserrage

Réglage | Description
--- | ---
Arrêt | Un outil désactivé reste désactivé quel que soit l'état de desserrage.
Sur OK | Un outil désactivé est déverrouillé après un desserrage OK.
Toujours | Un outil désactivé est déverrouillé dès qu'un desserrage a été effectué, quel que soit l'état de desserrage.

## Désactiver les réglages de desserrage

Pour vous assurer qu'un boulon ne peut pas être desserré par erreur, utilisez la fonction pour désactiver le desserrage. Il existe quatre réglages pour désactiver le desserrage :

Réglages | Description
--- | ---
Arrêt | Le desserrage est toujours activé. Il est toujours possible de desserrer un boulon.
Sur serrage OK | Le desserrage est désactivé après un serrage OK. Il n'est pas possible de desserrer un boulon correctement serré.
Sur serrage NOK | Le desserrage est désactivé après un serrage NOK. Il n'est pas possible de desserrer un boulon qui n'est pas correctement serré.
Toujours | Le desserrage est toujours désactivé. Il n'est pas possible de desserrer un boulon.
Après chaque fonctionnement | Le desserrage est désactivé après tout type de fonctionnement, y compris le serrage OK/NOK, le desserrage OK/NOK et si l'outil est en marche à vide (sans résultat).

Ces réglages sont valables pendant l'exécution d'une tâche. Le desserrage s'active et se désactive en fonction du réglage et de l'état du dernier serrage. Pour une nouvelle tâche, l'état de départ du desserrage est défini comme suit :

Réglages | État de démarrage de la nouvelle tâche
--- | ---
Arrêt | Desserrage activé. Il est possible de desserrer un boulon.
Sur serrage OK | Desserrage désactivé. Il n'est pas possible de desserrer un boulon.
Sur serrage NOK | Desserrage désactivé. Il n'est pas possible de desserrer un boulon.
Toujours | Desserrage désactivé. Il n'est pas possible de desserrer un boulon.
Après chaque fonctionnement | Desserrage désactivé. Il n'est pas possible de desserrer un boulon.

L'état de démarrage s'applique chaque fois qu'une nouvelle tâche est affectée à un poste virtuel ou qu'une tâche recommence. L'état de démarrage peut varier en fonction du type de tâche, décrit comme suit.

Programme de serrage et mode Sync

L'activation et la désactivation du desserrage suivent le réglage de la désactivation du desserrage et sont réglées sur l'état du dernier serrage.

Séquence de lots

Au cours d'une séquence de lots, l'activation ou la désactivation du desserrage suit le réglage de désactivation du desserrage et est réglée sur l'état du dernier serrage. Il en va de même lorsqu'un lot passe au suivant au sein d'une séquence de lots. Si une séquence de lots recommence, le desserrage est activé ou désactivé en fonction de l'état de démarrage d'une nouvelle tâche.

Lot source

L'activation et la désactivation du desserrage suivent la même procédure que celle décrite dans la séquence de lots. Si un lot source en cours redémarre ou si un nouveau lot est sélectionné, le desserrage est activé ou désactivé en fonction de l'état de démarrage de la nouvelle tâche.

Serrage à la source (pas de contrôle des lots)

Au cours d'un lot, l'activation et la désactivation sont définies en fonction de l'état du dernier serrage. Si un autre programme est sélectionné, l'activation et la désactivation sont réglées en fonction de l'état de démarrage de la nouvelle tâche. En cas de changement de programme, d'outil ou de douille, l'activation et la désactivation sont réglées en fonction de l'état de démarrage de la nouvelle tâche.

Serrage multibroches

L'activation et la désactivation du desserrage suivent toujours l'état du dernier serrage. Ceci s'applique également à un nouveau mode de synchronisation.

## Désactiver les réglages de serrage

Pour veiller à ce qu'un opérateur ne serre pas un boulon par erreur, il existe une fonction appelée « Désactiver le serrage ». Il existe quatre réglages pour désactiver le serrage :

Réglages | Description
--- | ---
Arrêt | Le serrage est toujours activé. Il est toujours possible de serrer un boulon.
Sur serrage NOK | Le serrage est désactivé après un serrage NOK. Il n'est pas possible de serrer un boulon non correctement serré tant que l'outil n’est pas déverrouillé.
Sur serrage OK | Le serrage est désactivé après un serrage correct. Il n'est pas possible de serrer un boulon correctement serré tant que l'outil n’est pas déverrouillé.
Après chaque serrage | Le serrage est toujours désactivé après chaque serrage et doit être déverrouillé par un signal ou un desserrage pour permettre à l'outil d'effectuer le serrage suivant.
Après chaque fonctionnement | Le serrage est désactivé après tout type de fonctionnement, y compris le serrage OK/NOK, le desserrage OK/NOK et si l'outil est en marche à vide (sans résultat).. Il doit être déverrouillé par signal ou par desserrage pour permettre à l'outil d'effectuer le serrage suivant.

Ces réglages sont valables pendant l'exécution d'une tâche. Le serrage s'active et se désactive en fonction du réglage et de l'état du dernier serrage. Pour une nouvelle tâche, l'état de départ du serrage est défini comme suit :

Réglages | État de démarrage de la nouvelle tâche
--- | ---
Arrêt | Serrage activé
Sur serrage OK | Serrage activé
Sur serrage NOK | Serrage activé
Après chaque serrage | Serrage désactivé
Après chaque fonctionnement | Serrage désactivé

L'état de démarrage s'applique chaque fois qu'une nouvelle tâche est affectée à un poste virtuel ou que la tâche recommence. L'état de démarrage peut différer selon le type de tâche, comme décrit dans le paragraphe Désactiver les paramètres de desserrage.

Lorsque vous utilisez des paramètres de serrage avec STB, SRB et TBP dans l'ombre radio, certaines limitations s'appliquent :

- Le paramètre de désactivation du desserrage, Après chaque fonctionnement, ne fonctionne que lorsque l'outil est connecté au contrôleur. En zone d'ombre radio, le comportement par défaut est Sur serrage OK.

- Le paramètre de désactivation du serrage, Après chaque fonctionnement, ne fonctionne que lorsque l'outil est connecté au contrôleur. En zone d'ombre radio, le comportement par défaut est Après chaque serrage.

- Le paramètre Desserrages consécutifs maximum ne fonctionne que lorsque l'outil est connecté au contrôleur. Le compteur ne fonctionnera pas et l'outil ne se verrouillera pas lorsqu'il se trouve dans une zone sans couverture radio.

## Paramètres de desserrages consécutifs maximum

Pour garantir que l'opérateur ne desserre pas le boulon plus que le nombre autorisé de fois, configurer l'outil pour qu'il se verrouille après avoir atteint le nombre maximum de desserrages consécutifs. Vous pouvez définir cette valeur entre 0 et 250.

- Si la valeur est définie sur 0, l'opérateur peut procéder à un desserrage du boulon un nombre infini de fois, et l'outil ne se verrouillera jamais.

- Si la valeur est supérieure à 0, l'outil comptera chaque desserrage. Une fois qu'il atteint le nombre configuré, il se verrouille et empêche tout autre desserrage.

Le compteur de desserrage consécutif effectue une réinitialisation à chaque tentative de serrage, qu'elle soit réussie (OK) ou échouée (NOK).

Lorsque l'outil se verrouille, il ne peut plus effectuer de desserrages, mais peut toujours effectuer des serrages. Si une tentative de desserrage est effectuée, l'évènement 4021 – Trop de desserrages consécutifs s'affichera. Le signal Nombre maximum de desserrages consécutifs atteints – 245 s'active également et peut être envoyé à des systèmes externes via le Fieldbus ou affiché sur une colonne lumineuse.

Pour déverrouiller et réinitialiser le compteur, un système externe doit déclencher le signal Réinitialiser desserrages trop nombreux – 10151 via le Fieldbus ou un accessoire. Le signal Déverrouillage maître – 10005 peut également déverrouiller l'outil pour le desserrage, mais ne réalise pas de réinitialisation du compteur. Un serrage effectué alors que le desserrage est verrouillé déverrouillera l'outil pour permettre d'autres desserrages et effectuera une réinitialisation du compteur.

## Cela permet à un outil désactivé de se déverrouiller après le desserrage

- Dans les Réglages des serrages du Poste de travail virtuel affecté et de l’outil connecté, régler Déverrouiller l’outil au desserrage sur sur OK ou Toujours.

Afin d’activer les réglages ci-dessus, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Le paramètre Désactiver le desserrage ne peut pas être réglé sur Arrêt ou Toujours.

- La paramètre Désactiver le desserrage ne peut pas être défini sur la même valeur que Désactiver le serrage.

- Le programme de serrage utilisé doit avoir le desserrage activé.

Si l'outil est verrouillé en termes de serrage ou de desserrage par désactivation, il peut être déverrouillé par un des signaux d'entrée suivants :

- Déverrouillage maître - 10005

- Déverrouiller outil sur désactiver - 10059

- Déverrouiller le serrage lors de la désactivation - 10149

- Déverrouiller le desserrage lors de la désactivation - 10150

Il n'est pas possible de déverrouiller un outil désactivé à l'aide des signaux d'entrée si l'option Verrouiller l'outil au desserrage est réglée sur Toujours.

## Affectation d'une configuration à un poste de travail virtuel

Chaque poste de travail virtuel peut avoir sa propre configuration et des postes de travail virtuels multiples peuvent partager la même configuration. Une configuration doit être affectée à un poste de travail virtuel pour devenir active.

1. Sur l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Poste de travail virtuel. Sélectionner dans le volet de gauche le Poste de travail virtuel auquel vous souhaitez affecter une configuration.

2. Dans le menu de droite, faites défiler jusqu'à Général, la première configuration est sélectionnée par défaut. Sélectionner l'icône ellipse à côté du nom de la configuration.

3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionner une configuration dans la liste. La fenêtre contextuelle se ferme dès qu'une sélection est effectuée.

4. Pour finaliser l'affectation, sélectionner APPLIQUER ou ANNULER à droite.

Dans cette section

- Configurer les paramètres de présentation des résultats en direct
- Configurer le stockage du Couple final et Courbe