# 常规设置

可以在一般设置部分设定工具一般设置。
跟踪配置、TAG 检查和 TAG 选择功能将在其相应部分中进一步描述。

参数 | 说明 | 默认值
--- | --- | ---
停机超时 | 确定工具是否在设定的不活动时间后关闭电源。 | 开启
<停机超时> | 如果“不活动超时”设置为“开”，则它设置关机前的分钟数。 | 120 min
前置 LED | 设置前置 LED（工具触发器上方）的行为。仅适用于无线工具。 设置为关闭时，按下触发器时前置 LED 不会点亮。 | 开启
释放触发器之后的持续时间 | 设置工具触发器被释放之后前置 LED 持续点亮的时间（秒）。 对于有线工具，前置 LED 在工具触发器被按下之后会点亮 10 秒。 | 0 秒
轨迹 | 启用拧紧的图形表示。 如果是多步骤程序，追踪始终从触发器被按下时开始。 对于无线工具，选择按下触发器或旋入完成进行跟踪。 | 关闭
TAG 检查 | 在工具上启用 TAG 检查。如果程序随附的 TAG 与插入 STwrench smartHEAD 的 TAG 不同，则工具被锁定。 TAG 检查仅适用于 STwrench 或在验证工具配置时未选择任何工具时可用。 | 关闭
TAG 选择 | 用于通过使用批次序列/来源拧紧/来源批次选择拧紧程序/批次或批次序列。 拧紧程序/批次或批次序列的 TAG 编号配置为与插入 STwrench smartHEAD 的 TAG 的编号相对应。 在 STwrench 显示屏上，通知操作员为插入 STwrench smartHEAD 的 TAG 选择了哪个拧紧程序/批次或批次序列。 TAG 选择仅适用于 STwrench 或在验证工具配置时未选择任何工具时可用。 | 关闭
内存上的锁定工具已满 | 当控制器的内存已满时，启用可以锁定工具。 | 开启

此部分内容

- 追踪配置
- TAG 检查
- TAG 选择