# Configurazione di un client wireless

1. Nella vista Home, aprire la scheda Impostazioni e selezionare Rete nel pannello di sinistra.

2. Nella finestra Client wireless, selezionare Modifica.

3. Impostare Abilitato su On.

4. Impostare DHCP su On o Off a seconda della configurazione. Se impostato su Off, inserire le informazioni richieste, fornite dall'amministratore di sistema locale:

   - Indirizzo IP

   - Maschera di sottorete

   - Gateway

5. Inserire un nome della rete (SSID).

6. Nella finestra Sicurezza, selezionare Modalità e scegliere una modalità di sicurezza dall'elenco. Se si seleziona WPA2 Personal, inserire una chiave di sicurezza.

7. Inserire i parametri di sicurezza e importare file dei certificati e chiavi, se necessario.

8. Modificare le impostazioni opzionali secondo necessità.

9. Selezionare Applica.

   Il controller stabilirà una connessione wireless alla rete.

10. Per accedere all'interfaccia utente in modalità wireless, digitare l'indirizzo IP in un browser Web.