# Configuración de la red

El POWER FOCUS 8 se puede configurar para poder acceder a él desde el software ToolsTalk de Atlas Copco o desde un navegador web en una red de área local (LAN). También se puede acceder directamente desde un PC conectado. Utiliza el protocolo IPv4.

Las siguientes interfaces de red están activadas de forma predeterminada:

Interfaces de red predeterminadas
Nombre | Descripción
--- | ---
Puerto de servicio | Interfaz para personal de servicio y mantenimiento
Puerto PoE 1 | Interfaz para conectar herramientas adicionales
Puerto PoE 2 | Interfaz para conectar herramientas adicionales

Los siguientes servicios están disponibles en las interfaces de red predeterminadas:

- SSH

- Interfaz de servidor web para configuración del sistema

- DHCP

- Conexión de herramientas

- Archivos de exportación de sistema de recuperación

- Registros de adaptador de protocolo de recuperación

- NTP (lo usan las herramientas)

- Interfaces internas del producto

- Interfaz del accesorio

En esta sección

- Configurar el puerto Factory Ethernet
- Configurar Bluetooth
- Configurar los canales
- Configurar un cliente inalámbrico
- Configurar el controlador como punto de acceso inalámbrico
- Configurar el cortafuegos