# Modalità test capacità macchina attiva - 10148

Modalità di test della capacità della macchina attiva.

Nome in SoftPLC: MACHINE_CAPABILITY_TEST_MODE_ACTIVE

Tipo di segnale | Tipo di valore | Dimensione Min [bit] | Dimensione Max [bit]
--- | --- | --- | ---
Stato | Booleano | 1 | 1

## Dispositivi

- I/O interno: TRUE

- Stacklight: TRUE

- Pannello dell'operatore: TRUE

- Display utente: FALSO

- Selettore graduale: FALSO

- Espansore I/O: TRUE

- LED utensile: TRUE

- Cicalino utensile: TRUE

- Anello utensile: FALSO

- Fieldbus: TRUE

- Selettore ST: FALSE

- Tag TLS: FALSE

- Modalità manuale: FALSO

- Casella dell'indicatore: FALSE

- Vibratore utensile: FALSO

- Regole di automazione: TRUE