# Esecuzione della strategia di serraggio del risultato esterno senza un utensile collegato

1. Nella vista Home, selezionare la scheda Serraggio. Quindi, creare un programma di serraggio con la strategia Risultato esterno.

2. Tornare alla vista Home e selezionare la scheda Impostazioni. Quindi selezionare Utensile esterno.

3. Selezionare l'icona + nell'angolo in alto a destra della schermata per creare un utensile esterno.

   È possibile creare fino a dieci configurazioni di utensili esterni.

4. Nella finestra Utensile esterno, inserire modello, numero di serie e descrizione dell'utensile esterno.

   Il numero di serie è una casella di testo obbligatoria.
   Il numero di serie è un identificatore dell'utensile richiesto, ad esempio il numero di serie del produttore. Nella casella di testo Numero di serie è possibile inserire al massimo 32 caratteri.

   Una volta impostato l'interruttore nell'angolo in alto a destra della finestra Utensile esterno su On, tornare alla vista Home e selezionare la scheda Utensile. L'utensile esterno aggiunto viene visualizzato nell'elenco degli utensili disponibili.

5. Tornare alla vista Home e selezionare la scheda Stazione virtuale.

   Nella finestra Licenze, la funzione Strategia di serraggio del risultato esterno senza utensile collegato richiede una licenza assegnata e utilizzata da una stazione virtuale.

6. Nella finestra Utensile, selezionare l'utensile esterno desiderato. Quindi, selezionare la configurazione dell'utensile.

7. Nella finestra Attività, selezionare il programma di serraggio con la strategia Risultato esterno.

8. Inviare il segnale EXTERNAL_OK alla stazione virtuale.

9. Selezionare il pulsante Vai al risultato per visualizzare i risultati (numeri di serie).
   I numeri di serie vengono inviati dalla configurazione dell'utensile esterno per l'utensile collegato alla stazione virtuale.

Informazioni pertinenti

- Assegnazione delle licenze alle stazioni virtuali