# Diagnostikkonfiguration

Diagnostiken för ett visst tillbehör eller fältbuss nås via alternativet Info i den virtuella stationsvyn för tillbehöret eller fältbussen.

Komma åt diagnostikens konfiguration:

1. Gå till startsidan och fliken Virtuell station och välj en virtuell station till vänster.

2. Gå till fönstret Tillbehör och välj Info och sedan Diagnostik.

3. Aktivera Övervakningsläge eller Tvångsläge med omkopplaren.
   Status för insignaler och utsignaler är tillgängliga under respektive flikar.

Det är endast möjligt att få tillgång till diagnostik från en enskild användare eller funktion i taget. Om en diagnos redan är aktiv visas ett informationsmeddelande på skärmen.