# Configurazione dello scanner

In questo menu è possibile aggiungere le configurazioni dello scanner. È possibile configurare gli scanner in modo da far gestire al controller le stringhe scannerizzate o inviarle attraverso un sistema esterno. Quando la stringa scannerizzata viene inviata all'esterno, il controller non seleziona un'attività in base alla stringa, ma invia la stringa a un dispositivo esterno attraverso il segnale di output.

## Aggiunta di uno scanner e abilitazione del pass-through

1. Nella vista Home, accedere alla scheda Configurazioni, selezionare Scanner nel riquadro di sinistra e quindi l'icona + nell'angolo superiore destro dello schermo.

2. Assegnare un nome alla configurazione dello scanner.

3. Per abilitare il pass-through, selezionare Modifica e impostare Modalità di pass-through su On.

In questa sezione

- Configurazione dello scanner