# 무선 공구를 컨트롤러에 페어링하기

메카트로닉 렌치와 컨트롤러의 페어링은 다른 무선 도구와 다르게 수행되며, MWRKit을 컨트롤러에 연결해야 합니다. 자세한 정보는 공구의 제품 지침을 참조하십시오.

페어링 프로세스를 시작하기 전:

- 사용 가능한 가상 스테이션이 있는지 확인해 주세요.

- 컨트롤러에서 Bluetooth가 활성화되어 있는지 확인해 주세요.

- 사용 가능한 페어링 슬롯이 있는지 확인해 주세요. (Bluetooth는 6개)

- 사용할 무선 채널 확인해 주세요.

- 공구를 페어링 모드에 두는 방법을 확인해 주세요. 페어링할 공구에 대한 해당 설명서를 참조하거나 아래 지침을 따르십시오.

- 가능할 경우, 공구와 컨트롤러 사이에 확실한 조준선이 있도록 하십시오.

- 다른 공구가 동시에 컨트롤러와 페어링되어 있지 않은지 확인해 주세요.

1. 설정 탭으로 이동하여, 왼쪽 창에서 무선을 선택한 다음 Bluetooth 창으로 이동하여 컨트롤러에서 Bluetooth를 활성화합니다. 활성화 스위치를 켜짐으로 드레그 합니다.

2. 무선 공구를 사용할 무선 채널을 설정합니다. 홈 보기에서, 설정 탭으로 이동하여, 왼쪽 창에서 무선을 선택한 다음 Bluetooth 창으로 이동합니다. 활성화 스위치를 켜짐으로 드레그 합니다.

3. 홈 보기로 돌아가서, 공구 탭으로 이동합니다. 그런 다음, 화면의 오른쪽 상단에 있는 플러스 아이콘을 선택하여 페어링을 시작합니다.

4. 공구를 페어링 모드에 둡니다.

5. 페어링 대화 상자에서, Bluetooth를 선택하여 페어링 프로세스를 시작합니다.

6. 페어링 프로세스는 다음 결과 중 하나로 종료됩니다.

   - 페어링 성공: 선택된 채널을 사용해서 공구가 컨트롤러에 페어링되었습니다.

   - 페어링 실패: 다음과 같은 이유 중 하나로 인하여 발생할 수 있습니다.

     - 페어링 프로세스 동안 감지된 공구가 없습니다. 공구가 범위 내에 있고 페어링 모드인지 확인한 다음, 닫기를 선택하고 다시 시도하십시오.

     - 페어링 프로세스 동안 한 개 이상의 공구가 발견되었습니다. 페어링 모드에 다른 공구가 없는지 확인한 다음, 닫기를 선택하고 다시 시도하십시오.

     - 페어링이 이미 진행 중입니다. 컨트롤러에서 수행 중인 다른 페어링 프로세스가 없는지 확인한 다음, 닫기를 선택하고 다시 시도하십시오.

     - 페어링에 실패했습니다. 닫기를 선택하고 다시 시도하십시오.