# Konfigurácia ovládača ako bezdrôtový prístupový bod

Ak boli predtým nakonfigurované viaceré kanály v režime Bezdrôtový klient, aktivácia režimu Bezdrôtový AP aktualizuje zoznam kanálov, aby obsahoval iba aktuálny/predvolený kanál pre režim Bezdrôtový AP.

K jednému prístupovému bodu je možné pripojiť až 32 nástrojov.

1. V zobrazení Domov prejdite na kartu Nastavenia a v ľavej table vyberte Sieť.

2. V okne Bezdrôtový AP vyberte Upraviť.

3. Nastavte Aktivované na Zap.

4. Zadajte požadované informácie, ktoré vám poskytne lokálny správca systému:

   - Adresa IP

   - Maska podsiete

   - Brána

5. Na distribúciu IP adries nastavte Server DHCP na Zap a zadajte Spustiť rozsah IP adries a Zastaviť rozsah IP adries.

6. Zadajte Názov siete (SSID).

7. V okne Zabezpečenie zvoľte Režim a vyberte zo zoznamu režim zabezpečenia. Ak je zvolená možnosť zadajte WPA2 Personal zadajte Bezpečnostný kľúč, ktorého dĺžka by mala byť najmenej 10 číslic.

8. Zvoľte Použiť.