# 拧松禁用 - 184

“拧松禁用”是一个输出信号，当拧松被以下任何信号外部锁定时将被激活：

- 20003 - 锁定拧松

- 20004 - 锁定工具高态有效

- 20033 - 线路控制锁定

- 20018 - 开放协议锁定

- 20021 - 现场总线锁定拧松

- 20041 - Soft PLC 锁定拧松

- 20061 - 锁定工具低态有效

SoftPLC 中的名称：LOOSENING_DISABLED

信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | ---
状态 | 布尔 | 1 | 1

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框：TRUE

- 内部 I/O：TRUE

- 操作员面板：TRUE

- 工具功能：TRUE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：TRUE

- TLS 标签：TRUE

- I/O 扩展模块：TRUE