# Einrichtung der synchronisierten Verschraubung (Hardware)

Beachten Sie, dass die Software-Konfiguration vor Abschluss der Hardware-Einrichtung abgeschlossen sein muss, um mögliche Konflikte bei der Einrichtung zu vermeiden.

Synchronisierte Verschraubungen erlauben die Verbindung mehrerer POWER FOCUS 8, sodass synchronisierte Verschraubungen ausgeführt werden können.

1. Stellen Sie sicher, dass jede Steuerung korrekt konfiguriert wurde (weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration der synchronisierten Verschraubung).

2. Schließen Sie unter Verwendung eines PF8 Daisy-Chain-Kabels den Com-Port B der Sync-Referenz an den Com-Port A des ersten Sync-Mitglieds an.

3. Verbinden Sie mit einem weiteren PF8 Daisy-Chain-Kabel den Com-Port B des Sync-Mitglieds mit dem Com-Port A des zweiten Sync-Mitglieds. Verfahren Sie ebenso für alle weiteren Steuerungen.

   Ein synchronisiertes Verschraubungs-System kann mit maximal 5 Sync-Mitgliedern konfiguriert werden.

Die Controller müssen mit einem Notaus-Kabel miteinander verbunden werden. Siehe EM Stopp Anschlussszenarien.