# 无线工具和 STwrench 的配对模式

## 将无线工具置于配对模式

1. 将（充电）电池与工具断开。

2. 按下工具触发器，同时重新连接电池。

3. 工具 LED 熄灭后，松开工具触发器。

4. 工具 LED 再次亮起后，按压工具触发器。

5. 工具 LED 再次熄灭后，松开工具触发器。两个 LED 都开始闪烁（约 10 秒后）。

6. 此时工具即已处于配对模式下。在工具处于配对模式时，LED 会不断闪烁。

必须等待工具上的两个 LED 都开始闪烁后，才能开始 Power Focus 配对步骤。在 30 秒内发起配对，否则工具可能超时。

当工具被置于配对模式下时，点击连接类型以启动配对过程。

## 将 STwrench 置于配对模式

1. 开启 STwrench。

2. 在电池和陀螺仪调节期间，依此顺序按下 STwrench 键盘上的“UP”（向上）、“RIGHT”（向右）和“BARCODE”（条形码）按钮。

3. 在归零调节结束时，STwrench 进入配对模式。

当工具被置于配对模式下时，点击连接类型以启动配对过程。