# 一般虚拟站点

在一般虚拟站点中，可以保存不同的特定结果报告和拧紧设置。可以创建不同的过滤器来呈现特定结果。在拧紧设置中，可以设置诸如工具解锁行为之类的特征。然后，将这些配置分配到虚拟站点。

## 添加并编辑配置

1. 在主视图上，前往配置选项卡，选择左窗格上的常规虚拟站点，并选择屏幕右上角的加号图标。

2. 为新配置命名，然后选择编辑。

3. 在报告结果筛选器窗口中，针对您希望在结果中包含的参数，将开关设为开启。默认将所有参数设为 On（开启）。

   打开结果过滤器可防止发送相应的结果，但结果仍显示在控制器上。

   可以在报告结果筛选器部分设置以下参数：

   - 拧松

   - 批次递增

   - 批次递减

   - 重置批次

   - 忽略拧紧程序

   - 中止序列

   - 中止未启动序列

   - 重置批次序列

4. 在拧紧设置窗口中，为列出的任何参数设置一个值。默认将所有参数设为关闭。

   可以在拧紧设置部分设置以下参数：

   - 拧松时解锁工具：确保 NOK 拧紧后工具已锁定。

   - 禁用拧松：确保操作员不会在不允许的情况下拧松螺栓。

   - 禁用拧紧：确保操作员不会在不允许的情况下拧紧螺栓。

   - 最大连续拧松次数：确保操作员在工具锁定前执行的拧松无法超过配置的拧松次数。

## 拧松时解锁工具

设置 | 描述
--- | ---
关闭 | 无论拧松状态如何，禁用的工具都将保持禁用状态。
OK 时开启 | 完成正常拧松后，将解锁已禁用的工具。
始终 | 无论拧松状态如何，一旦拧松完成，将解锁已禁用的工具。

## 禁用拧松设置

为确保不会无意中拧松螺栓，请使用禁用拧松功能。有四种禁用拧松设置：

设置 | 描述
--- | ---
关闭 | 拧松始终启用。始终可以拧松螺栓。
开启 OK 拧紧 | 在 OK 拧紧后禁用拧松。这样将不会拧松正确拧紧的螺栓。
开启 NOK 拧紧 | 在 NOK 拧紧后禁用拧松。这样将不会拧松未正确拧紧的螺栓。
始终 | 始终禁用拧松。这样将不会拧松螺栓。
每次操作后 | 任何操作后均禁用拧松（包括拧紧 OK/NOK、拧松 OK/NOK 以及工具空转无结果时）。

这些设置在任务执行期间有效。拧松的启用和禁用取决于上次拧紧的设置和状态。对于新任务，禁用拧松的启动状态设置如下：

设置 | 新任务的启动状态
--- | ---
关闭 | 拧松已启用。可以拧松螺栓。
OK 拧紧状态下 | 拧松被禁用。这样将不会拧松螺栓。
NOK 拧紧状态下 | 拧松被禁用。这样将不会拧松螺栓。
始终 | 拧松被禁用。这样将不会拧松螺栓。
每次操作后 | 拧松被禁用。这样将不会拧松螺栓。

每当有新任务分配给虚拟站点或任务再次开始时，就会出现启动状态。任务类型不同，启动状态也不同，具体如下。

拧紧程序和同步模式

拧松的启用和禁用遵循禁用拧松设置，并设置为上次拧紧的状态。

批次序列

在批次序列中，拧松的启用或禁用遵循禁用拧松设置，并设置为上次拧紧的状态。这同样适用于批次序列中的下一个批次。如果批次序列重新开始，则根据新任务的启动状态启用或禁用拧松。

来源批次

启用和禁用拧松的步骤与批次序列中描述的相同。如果进行中的源批次重新启动或选择了新的源批次，则根据新任务的启动状态启用或禁用拧松。

源拧紧（无批次控制）

在一个批次中，启用和禁用根据上次拧紧的状态进行设置。如果选择了其他程序，则根据新任务的启动状态设置启用和禁用。如果更换了程序、工具或套筒，则根据新任务的启动状态设置启用和禁用。

多主轴拧紧

拧松的启用和禁用始终遵循上次拧紧的状态。这也适用于新的同步模式。

## 禁用拧紧设置

为了确保操作员不会误拧紧螺栓，有一项功能称为禁用拧紧。有四种禁用拧紧设置：

设置 | 描述
--- | ---
关闭 | 拧紧始终启用。始终可以拧紧螺栓。
开启 NOK 拧紧 | 在显示 NOK 拧紧后停用拧紧。工具解锁前无法拧紧未正确拧紧的螺栓。
开启 OK 拧紧 | 在显示 OK 拧紧后停用拧紧。工具解锁前无法拧紧已正确拧紧的螺栓。
在每次拧紧后 | 每次拧紧后始终禁用拧紧，需通过信号或拧松操作解锁才能进行下一次拧紧。
每次操作后 | 任何操作后均禁用拧紧（包括拧紧 OK/NOK、拧松 OK/NOK 以及工具空转无结果时）。必须通过信号或拧松操作解锁才能进行下一次拧紧。

这些设置在任务执行期间有效。拧紧的启用和禁用取决于上次拧紧的设置和状态。对于新任务，禁用拧紧的启动状态设置如下：

设置 | 新任务的启动状态
--- | ---
关闭 | 拧紧已启用
OK 拧紧状态下 | 拧紧已启用
NOK 拧紧状态下 | 拧紧已启用
在每次拧紧后 | 拧紧已禁用
每次操作后 | 拧紧已禁用

每当有新任务分配给虚拟站点或任务再次开始时，就会出现启动状态。任务类型不同，启动状态也不同，具体如“禁用拧松设置”部分所述。

使用 STB、SRB 和 TBP 拧紧设置处于无线电遮蔽区时，存在以下限制：

- 每次操作后禁用拧松设置仅在工具连接到控制器时生效。无线电遮蔽区默认行为变为拧紧 OK 时。

- 每次操作后禁用拧松设置仅在工具连接到控制器时生效。无线电遮蔽区默认行为变为每次拧紧后。

- 最大连续拧松次数设置仅在工具连接到控制器时生效。计数器不工作，工具在无线电遮蔽区内不会锁定。

## 最大连续拧松次数设置

为确保操作员拧松螺栓的次数不超过允许次数，可配置工具在达到最大连续拧松次数后锁定。设置值范围为 0-250。

- 若设为 0，操作员可无限次拧松螺栓，且工具永不锁定。

- 若设置大于 0，工具将记录每次拧松次数。达到配置值后，工具将锁定并禁止进一步拧松。

连续拧松计数器在每次拧紧尝试（无论成功 OK 还是失败 NOK）后重置。

工具锁定时无法执行拧松操作，但可执行拧紧操作。若尝试拧松，将显示事件 4021 - 连续拧松次数过多。达到最大连续拧松次数 - 245信号将激活，可通过现场总线发送至外部系统或通过堆栈灯显示。

要解锁并重置计数器，需外部系统通过现场总线或附件触发重置过多拧松次数 — 10151信号。主解锁 - 10005 信号也可解锁工具拧松操作，但不会重置计数器。在拧松锁定时执行拧紧操作，将解锁工具并重置计数器。

## 拧松后允许解锁禁用的工具

- 在已分配虚拟站点且已连接的工具的拧紧设置中，将拧松时解锁工具设置为 OK 时或总是。

为了启用上述设置，需要满足以下条件：

- 禁用拧松参数不可设置为关或始终。

- 禁用拧松参数不可设置为与禁用拧紧相同的值。

- 使用的拧紧程序必须启用了拧松。

当工具由于禁用状态而被锁定无法进行拧紧或拧松，可通过以下输入信号之一解锁：

- 主站解锁 - 10005

- 禁用时解锁工具 - 10059

- 禁用时解锁拧紧 - 10149

- 禁用时解锁精神 - 10150

如果将拧松时锁定工具设置为始终，则无法通过输入信号解锁禁用的工具。

## 将配置分配至虚拟站点

每个虚拟站点均有自己的配置，多个虚拟站点可以共享相同的配置。配置需分配给虚拟站点才能激活。

1. 在主视图上，选择虚拟站点选项卡。在左窗格中选择要为其分配配置的虚拟站点。

2. 在右侧菜单中向下滚动至常规，默认选择第一个配置。选择配置名称旁边的省略号图标。

3. 在弹出窗口中，从列表中选择配置。在选择后关闭弹出的窗口。

4. 要最终完成任务，请选择右侧的应用或取消。

此部分内容

- 配置实时结果显示设置
- 配置最终扭矩和曲线的存储