# TTTR - Serrer jusqu'au relâchement de la gâchette

Outils
ES STR SL ST SR STB IXB

Cette étape s’exécute jusqu'à ce que la gâchette de l'outil soit relâchée (serrer). Elle ne peut être utilisée que comme dernière étape dans un programme de serrage.

Paramètre | Description
--- | ---
Vitesse | Valeur numérique pour la vitesse de rotation ; en tr/min.
Type de montée en régime | Liste des options où la montée en régime peut être choisie [Dure, Douce, Manuelle]