# Risultati in tempo reale

Nella vista Home, selezionare il pulsante Accedi al risultato per visionare i risultati in tempo reale.

La finestra a comparsa Risultati in tempo reale visualizza i risultati delle diverse stazioni virtuali sul controller all'interno dei quattro riquadri superiori e inferiori. Il motivo è che è possibile scegliere due diverse visualizzazioni dei risultati per la stessa stazione virtuale nello stesso momento.

Selezionare un riquadro dei risultati per aprire una finestra in cui è possibile scorrere fra quattro visualizzazioni dei risultati facendo clic sulle frecce a lato della finestra dei risultati.

## Visualizzazione dei risultati: Numeri

La prima finestra mostrerà il risultato in numeri.

Spostare il mouse e fare clic sull'immagine per ottenere ulteriori informazioni:

1 | Nome della stazione virtuale
2 | Messaggio di errore di serraggio NOK
3 | Risultato della coppia di serraggio
4 | Coppia target
5 | Nome del programma di serraggio
6 | Stato del risultato Un serraggio OK è di colore verde. Un serraggio non OK è di colore rosso.
7 | Tipo del controller: Coppia o Angolo
8 | Accedere alla visualizzazione estesa dei risultati
9 | Chiudi finestra
10 | Risultato dell'angolo di serraggio
11 | Angolo target
12 | Nome della sequenza del lotto
13 | Risultato della compensazione dell'angolo

## Visualizzazione dei risultati: Risultato esteso

Selezionare l'icona quadrata (□) posta nell'angolo superiore destro della finestra dei risultati per una vista estesa dei risultati. Questa vista presenta alcuni identificatori, come ad esempio il VIN, ID Giunto (se utilizzato) e alcune informazioni aggiuntive, come ad esempio lo stato dettagliato personalizzato o il tempo trascorso.

Se il risultato è NOK, viene visualizzato un messaggio esplicativo.

Toccare il pulsante Visualizza dettagli nell'angolo in alto a destra dello schermo per visualizzare il risultato della traccia del risultato in tempo reale.

## Visualizzazione risultati: reporter risultati

L'elenco contiene i valori dei reporter dei risultati.

Se è stato definito un reporter dei risultati per un monitoraggio o una restrizione del programma, viene indicato il valore di tale monitoraggio o restrizione. Se non è stato definito alcun reporter dei risultati per un monitoraggio o una restrizione del programma, viene indicato il valore dell'ultimo reporter dei risultati eseguito nel percorso principale con un reporter.

Ordine di valutazione se più reporter dello stesso tipo vengono definiti in un programma:

1. Reporter dei risultati sul monitoraggio o sulla restrizione del programma.

2. Reporter dei risultati sul monitoraggio o sulla restrizione dell'ultimo passo eseguito nel percorso principale.

Valori al livello più alto del set di risultati multistep dal corrispondente reporter dei risultati:

- Angolo finale impostato dall'angolo finale del reporter dei risultati

- Coppia finale impostata dalla coppia finale dal reporter dei risultati

- Corrente impostata dalla corrente del reporter dei risultati

Il risultato del passo che produce il risultato NOK presenta una barra rossa.

Selezionare i diversi reporter dei risultati elencati per ottenere ulteriori informazioni.

## Visualizzazione dei risultati: Grafico della traccia

Con la visualizzazione dei risultati della traccia, è possibile scoprire di più sui comportamenti di serraggio al fine di apportare modifiche al programma di serraggio. A seconda della strategia di serraggio, la traccia mostrerà diversi parametri di serraggio. Utilizzare le frecce nell'angolo superiore destro del grafico della traccia per visualizzare i diversi grafici della traccia disponibili per il risultato di serraggio selezionato.

Sono disponibili i seguenti grafici della traccia:

- Coppia/Tempo

- Coppia/Angolo

- Angolo/Tempo

- Velocità/Tempo

- Velocità/Angolo

- Gradiente/tempo (quando il programma di serraggio è configurato per creare una traccia gradiente)

- Gradiente/Angolo (quando il programma di serraggio è configurato per creare una traccia gradiente)

- Corrente/Tempo

- Corrente/Angolo

Sul grafico della traccia è possibile eseguire operazioni di ingrandimento/riduzione, spostamento della traccia e lettura dei valori dell'asse X e Y su un punto specifico.
Nell'angolo inferiore sinistro del grafico della traccia, selezionare (+) per ingrandire, (-) per ridurre o l'icona del quadrato (□) per ripristinare il livello di zoom predefinito.

## Visualizzazione dei risultati: risultato massimo e minimo

Questa visualizzazione dei risultati indica se il risultato è alto, basso o entro i limiti impostati.

La rappresentazione grafica indica se il risultato del serraggio è troppo elevato o basso rispetto ai limiti indicati per il programma di serraggio.

Il grafico a sinistra visualizza i valori di coppia. Il grafico a destra visualizza i valori degli angoli.

Se il risultato è OK, il grafico è verde, mentre se è NOK, il grafico è rosso.

## Visualizzazione dei risultati: stringhe dell'identificatore

Questa visualizzazione dei risultati mostra le stringhe dell'identificatore incluse in una scansione multipla di codici a barre.

## Visualizzazione dei risultati: risultato della sequenza lotti

Questa visualizzazione dei risultati presenta alcune informazioni sullo stato dei diversi lotti in una sequenza lotti (Lotto/Panoramica) e informazioni sui serraggi in ogni lotto (Conteggio/Panoramica). I risultati visualizzati vengono applicati alla sequenza lotto selezionata.

Se il risultato è NOK, viene visualizzato un messaggio esplicativo.

I quadrati indicano ciascun lotto in una sequenza lotto. Il lotto selezionato presenta uno sfondo blu. Un lotto contenente un serraggio NOK presenta bordi rossi e una linea rossa diagonale.

I cerchi indicano ciascun serraggio in ogni lotto. I serraggi NOK presentano un bordo rosso e una linea diagonale rossa.

In questa sezione

- Visualizzazione dello stato del protocollo
- Panoramica della griglia della stazione virtuale