# WLAN e Bluetooth para Ferramentas Sem Fio

O controlador POWER FOCUS 8 dispõe de um módulo de radiofrequência compatível com Bluetooth e que pode criar uma rede WLAN ao atuar como um Ponto de Acesso.

No modo Wireless AP (Ponto de Acesso Sem Fio) somente um canal pode ser selecionado. Caso tanto o modo de Ponto de Acesso sem fio quanto o Wireless Client mode (modo Cliente sem fio) serão comuns para ambos os modos.

As ferramentas conectadas podem ser usadas por um cliente, por um ponto de acesso para outros dispositivos, ou ambos.

POWER FOCUS 8 é compatível com vinte e cinco ferramentas conectadas usando o modo Access Point (Ponto de Acesso) e seis ferramentas conectadas usando o modo Bluetooth.

Nesta seção

- Configurando um Cliente Sem Fio
- Configurando o Controlador como um Ponto de Acesso Sem Fio
- Modo de Emparelhamento para Ferramentas Sem Fio e STwrench
- Requisitos de Bluetooth
- Restrições de Ferramentas Sem Fio
- Emparelhando uma Ferramenta Sem Fio com um Controlador
- Restrições de Ferramentas IxB
- Conectando Ferramentas BCP/BCV-RE