# Abandon de données Activé- 199

Ce signal sera mis à un niveau élevé chaque fois que la fonction DATADROP est activée. Lorsque le signal d’entrée DATADROP est défini et qu'une tâche de travail supportant DATADROP est sélectionnée.

Type de signal | Type de valeur | Taille mini. [bit] | Taille maxi. [bit]
--- | --- | --- | ---
État | Booléen | 1 | 1

## Appareils

- Bus de terrain : VRAI

- Coffret indicateur : FAUX

- E/S internes : VRAI

- Panneau de commande : VRAI

- Fonctions de l’outil : FAUX

- Sélecteur ST : FAUX

- Colonne lumineuse : VRAI

- TLS Tag : FAUX

- Module d'extension E/S : VRAI