# Configurer un sélecteur à douille via le bus E/S

1. Connecter le sélecteur de douille au bus E/S du coffret.

2. Sur l’écran d'accueil, aller dans l’onglet Poste de travail virtuel, sélectionner un poste de travail virtuel dans le panneau gauche et sélectionner Choix des accessoires.

3. Aller dans l’onglet Sélecteur de douille pour vérifier que le sélecteur apparaît dans la colonne Accessoires affectés.