# Attivazione della modalità manuale

La modalità manuale può essere attivata da un interruttore o un sistema esterno. Ad esempio (indicato di seguito), un tasto su un pannello operatore può essere configurato per attivare la modalità manuale.

1. Nella vista Home, accedere alla scheda Configurazioni e selezionare Pannello operatore nel riquadro di sinistra.

2. Se non è presente una configurazione per un pannello operatore, selezionare l'icona + nell'angolo superiore destro dello schermo.

3. Nella finestra della configurazione da modificare, selezionare Modifica e quindi l'icona a forma di puntini sospensivi sulla posizione [A, B, C, D, E, F, G, I] da configurare.

4. Nella finestra Component, selezionare l'icona dei puntini sospensivi e, nell'elenco, Interruttore chiave senso unico.

5. Nella finestra Segnale di svolta, selezionare l'icona dei puntini sospensivi e, nell'elenco, selezionare Modalità manuale (usare i tasti freccia per navigare nell'elenco, se necessario).

6. Chiudere la finestra di configurazione della posizione.

Se l'utente dev'essere avvisato dell'accesso/uscita dalla modalità manuale, allora occorre configurare gli eventi 4070 e 4071, rispettivamente.