# Parametre jednokrokového stupňa uťahovania impulzu

Názov parametra | Podmienky | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | --- | ---
Energia impulzu |  | Energia impulzudodaná v akčnom impulze, vyjadrená v percentách maximálnej energie, ktorú môže nástroj dodať v každom impulze. | 100 %
Faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu |  | Pojem faktor korelácie reziduálneho uťahovacieho momentu je podobný kalibrácii a reguluje dynamický moment, meraný v elektrickom nástroji, a reziduálny moment, nameraný regulačným nástrojom. | 100 %
Čas detekcie predčasnej straty momentu |  | Pri pohybe zo zaskrutkovania na uťahovanie sa predpokladá neustále zvýšenie v uťahovacom momente. Vyšmyknutie nástrčky alebo zlomená hlava skrutky môžu spôsobiť zníženie uťahovacieho momentu. Zistiť to môže prísť v monitorovacom okne. | 200 ms
Požadovaný moment |  | Požadovaný záverečný moment pre uťahovanie. | 0 Nm
Limity momentu |  | Zvolené pomocou rádiových tlačidiel. Limity môžu byť zvolené Automaticky alebo Manuálne | Manuálne
Min. moment | Limity uťahovacieho momentu = manuál | Minimálny moment na stupeň. | 0 Nm
Max. moment | Limity uťahovacieho momentu = manuál | Maximálny moment na stupeň. | 1 Nm
Uhlové limity |  | Vyp:Uhlové limity sú vypnuté. Od Zaskrutkovanie dokončené: Uhlové limity sú zapnuté. Systém začne monitorovať uhol uťahovania akonáhle sa dosiahlo Zaskrutkovanie dokončenéa podalo sa hlásenie, v prípade porušenia uhlových limitov. Z uťahovacieho momentu: Uhlové limity zaskrutkovania sú zapnuté. Systém začne monitorovať uhol uťahovania pre stanovený moment hodnoty a podáva hlásenie ak sú uhlové limity porušené. | Vyp
Moment záverečného monitorovania uhla |  | Hodnota momentu, odkiaľ začína monitorovanie uhlových limitov. | 20 Nm
Uhol min |  | Hodnota uhla pre nižší uhlový limit z počiatočného bodu. | 0°
Max uhol |  | Hodnota uhla pre horný uhlový limit z počiatočného bodu. | 0°
Časové limity |  | Zvolené z kontextovej ponuky: Vyp:Časové limity sú vypnuté. Od zaskrutkovanie dokončené: Časové limity sú zapnuté. Systém začne monitorovať čas akonáhle sa dosiahol zaskrutkovanie dokončenéa podalo sa hlásenie, v prípade porušenia časových limitov. Z uťahovacieho momentu: Časové limity sú zapnuté. Systém začne monitorovať čas OD stanovenej hodnoty momentu a podáva hlásenie ak sú časové limity porušené. | Vyp
Časové monitorovanie uťahovacieho momentu | Časové limity = od uťahovacieho momentu | Hodnota momentu, odkiaľ sa začínajú monitorovať Časové limity. |
Min čas | Časové limity=Zap | Minimálny povolený čas pre uťahovanie. | 10 ms
Max čas | Časové limity=Zap | Maximálny povolený čas pre uťahovanie. | 1000 ms
Impulzné limity |  | Zvolené z kontextovej ponuky: Vyp: Nie je monitorovaný žiadny impulzný limit. Od zaskrutkovanie dokončené: Monitorovanie začína keď sa dosiahne Moment zaskrutkovanie dokončené a podá sa hlásenie o počte impulzov mimo limitu. Z uťahovacieho momentu: Monitorovanie začína keď sa dosiahne stanovená hodnota momentu a podá sa hlásenie o počte impulzov mimo limitu. | Vyp
Monitorovanie momentu záverečného impulzu | Impulzné limity = od uťahovacieho momentu | Hodnota momentu odkiaľ sú monitorované impulzné limity. | 18,75 Nm
Min. impulz | Impulzné limity=zap | Minimálny počet impulzov na dosiahnutie záverečného cieľa. | 2
Max. impulz | Impulzné limity=zap | Maximálny počet impulzov na dosiahnutie záverečného cieľa. | 50