# Activar el modo manual

El modo manual se puede activar con un interruptor o un sistema externo. Por ejemplo (indicado más abajo), puede configurarse un botón del panel del operario para activar el modo manual.

1. En la vista de inicio, acceda a la pestaña Configuraciones y seleccione Panel de operario en el panel izquierdo.

2. Si no existe ninguna configuración para un panel de operario, seleccione el icono más en la esquina superior derecha de la pantalla.

3. En la ventana Configuración que desea modificar, seleccione Editar y seleccione el icono de los puntos suspensivos en la posición [A,B,C,D,E,F,G,I] para configurar.

4. En la ventana Componente, seleccione el icono de los puntos suspensivos y, en la lista, seleccione Interruptor de llave unidireccional.

5. En la ventana Señal de giro, seleccione el icono de los puntos suspensivos y, en la lista, seleccione Modo manual (utilice las flechas para navegar por la lista si fuera necesario).

6. Cierre la ventana de configuración de posición.

Si el usuario necesita recibir una notificación de que se ha entrado o salido del modo manual, deben configurarse, respectivamente, los eventos 4070 y 4071.