# Instalando o Aperto sincronizado (hardware)

Observe que a configuração do software precisa ser realizada antes que a instalação do hardware seja concluída, para evitar possíveis conflitos de instalação.

A função Aperto sincronizado possibilita que diversos POWER FOCUS 8 sejam conectados de modo a executar apertos sincronizados.

1. Cada controlador deve estar configurado corretamente (consulte Configuração do Aperto Sincronizado para mais informações).

2. Utilize o cabo “daisy chain” do PF8 para conectar a Porta Com B do Sync Reference à Porta Com A do primeiro Sync Member.

3. Utilize o outro cabo “daisy chain” do PF8 para conectar a Porta Com B do primeiro Sync Member à Porta Com A do segundo Sync Member. Faça o mesmo para todos os controladores subsequentes.

   Um sistema de aperto sincronizado pode ser configurado com no máximo cinco Sync Members.

Os controladores precisam ser interconectados com um cabo de parada de emergência (Estop cable). Consulte Cenários de Conexão da Parada de Emergência (EM Stop) (Cenários de Conexão da Parada de emergência).