# Exportera all styrenhetsinformation

1. Gå till startsidan och fliken Styrenhet och välj sedan Export/Import till vänster.

2. Gå till fönstret Export och välj ellipsen och därefter All styrenhetsinformation i popup-fönstret.

3. I fönstret Export väljer du Exportera.
   Vid slutet av exportprocessen visas ett popupfönster som bekräftar att exporten är slutförd.
   En PF/IXBExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz -fil laddas ned automatiskt.

Vid export av All styrenhetsinformation kommer styrenhetens konfiguration, åtdragningsprogrammet, inställningarna, resultaten, och händelserna att exporteras för ytterligare bearbetning. En del av exporten utförs både från kabelverktyget samt från anslutna trådlösa verktyg.

Alla data som ingår i exporten lagras i en fil med namnet "PFExport_<IAM name>_<datetime (lägsta tidsvärdet visas i sekunder)>.tar.gz", som innefattar följande filer och kataloger:

- "PFExport_<datetime>_Results.csv": Alla tillgängliga resultat.

  Resultaten exporteras i en CSV-formaterad textfil. Det senast utförda resultatet är den första posten i CSV-filen.

  Det går att exportera följande resultatinformation för åtdragningar och lossningar:

Information om resultat | Åtdragningsprogram | Flerstegsprogram | Synkroniserad åtdragning
--- | --- | --- | ---
Identitetsnummer | - | - | X
Typ av åtdragning | X | X | X
Namn på virtuell station | X | X | X
VIN (Identifieringssträng) | X | X | X
Datum och tid | X | X | X
Unikt verktygs-ID | X | X | -
Gruppsekvensnamn | X | X | -
Gruppsekvens – räknare | X | X | -
Batchräkning | X | X | -
Bultnamn | - | - | X
Totalstatus | - | - | X
Totalstatus info | - | - | X
Status | X | X | X
Statusinfo | X | X | X
Lägesnamn | - | - | X
Namn på åtdragningsprogram/flersteg | X | X | X
Fel vid stopp | - | X | X
Fel | - | X | X
Steg där fel inträffade | - | X | X
Kanal | - | - | X
Målmoment (Nm) | X | X | -
Slutmoment (Nm) | X | X | X
Målvinkel (grad) | X | X | -
Start för slutvinkel (Nm) | X | X | X
Slutvinkel (grad) | X | X | X
Nergängningsvinkel (grad) | X | - | -
Korrelationsfaktor för återstående moment | X | X | -
Tid som gått (s) | - | X | X
Vinkel låg gräns (grad) | X | X | X
Vinkel hög gräns (grad) | X | X | X
Undre momentgräns (Nm) | X | X | X
Övre momentgräns (Nm) | X | X | X
Antal pulser | X | - | -
Ström vid avstängning (A) | X | X | X
TrueAngle-kompensation (grad) | X | X | -
Tid till nedgängning klar (ms) | X | - | -
Tid till slutmoment (ms) | X | - | -
Måltext | X | X | -
Stegdata | - | X | X
Självgängningsmoment | X | X | X
Rådande moment | X | X | X
Nedgängningsvinkel utlösare | X | X | X

Fältavgränsaren och sifferformatet beror på språkinställningarna:

Språk | Datum/tid | Fältavgränsare | Sifferformat
--- | --- | --- | ---
Engelsk (en_US) | MM/dd/yyyy hh:mm:ss | , | 123.456
Tjeckiska (cs) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Tysk (de_DE) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Spansk (es_ES) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Fransk (fr_FR) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Koreansk (ko_KR) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | , | 123.456
Italiensk (it_IT) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Japansk (ja_JP) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456
Portugisiska (pt_BR) | Dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Rysk (ru_RU) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Svensk (sv_SE) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | ; | 123,456
Kinesisk (zh_CN) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456

För synkroniserad åtdragning finns alla tillgängliga resultat i filen med namnet “PFExport_<datetime>_Results.csv.zip”.

- "PFExport_<datetime>_Events.csv": Alla tillgängliga händelser.

  Följande händelseinformation exporteras till en CSV-formaterad textfil:

  - Allvarlighet

  - Datum

  - Tid

  - Kod

  - Beskrivning

  - Virtuell station som utlöste händelsen (exporteras bara för PF8-Handhållen)

  - Carrier (exporteras bara för synkroniserad åtdragning)

  - Kanal (exporteras bara för synkroniserad åtdragning)

- ”/inställningar” – Inställningar och konfigurationer (används av Import)

För fältbussexporterade inställningar och konfigurationer:

- Allmän fältbusskonfiguration (inklusive IP-adress)

- Fältbusskonfiguration

- Fältbusskartläggning (kartläggning av Virtuell station till ProcessDataFrame)

- "jsonConfigurations.zip": Program för flerstegsåtdragning och lossning exporteras som .json-filer (för användning med MID2500).

- "atlas_sys_d.zip": Loggfiler från drivapplikationen.

- "atlas_sys_i.zip": Loggfiler från IT-applikationen. Kan bara läsas av Atlas Copcos personal.

- "atlas_protocol_log.zip": Loggfiler från externa protokolladaptrar.

- ”ExportInfo.txt”: Textdokument med information om IAM och styrenheten.

- "atlas_plc.zip": PLC-konfiguration.

- ”licenseInformation.zip”: Licensinformation och systeminformation.