# Parametrar för åtdragningssteget vid skruvdragarkvalitet

Parametrarna som visas i tabellerna är tillgängliga om en av ST-skiftnyckelstrategierna används. Det finns flera olika kombinationer av strategier. Några parametrar är endast tillgängliga för vissa strategier och är eventuellt inte synliga i andra strategier.

Parameterregler kontrolleras automatiskt. Om en överträdelse inträffar, visas felindikatorn visas bredvid de felaktiga parametrarna. Klicka på felindikatorn för att visa mer information om felet.

Om man växlar mellan strategier kan det resultera i att felindikatorn visas. Detta indikerar att kombinationen som valts är ogiltig och behöver korrigeras.

Mer information om ST-nyckeln finns i i ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

Parametrar i ST-skiftnyckelns åtdragningsfas
Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Styrstrategi |  | Parameteralternativen är: Sträckgräns, Restmoment/Tid, Restmoment/Vinkel, Restmoment/Topp samt Lossa och dra åt igen. |
Tid för detektion av för tidig momentförlust |  | Från avslutad nergängning kan programmet starta åtdragningen med ett ökat moment. Om verktyget upptäcker en minskning i moment inom denna tidsram rapporteras en avglidning. Om hylsan glider av skruvskallen och det uppmätta momentet sjunker under värdet för Nergängning klar inom angiven tid avbryts åtdragningen och en för tidig momentförlust rapporteras. | 200 ms
Målmoment |  | Definierar målmomentet för åtdragningssteget. | 0 Nm
Momentgränser | Mål = Moment | Val gjort av en omkopplare. Auto eller Manuellt-position. |
Moment min | Momentgränser = Manuellt | Momentvärde för den lägre gränsen | 0 Nm
Moment max | Momentgränser = Manuellt | Momentvärde för den övre gränsen | 0 Nm
Målvinkel | Mål = Vinkel eller Mål = Moment eller Vinkel | Definierar målvinkeln för åtdragningssteget. | 0°
Vinkelgränser | Mål = Vinkel | Väljs från en rullgardinsmeny. Parameteralternativen är: Auto eller Manuellt. Vinkelvärden för max och min kan vara eller väljas |
Vinkelgränser | Mål = Moment | Väljs från en rullgardinsmeny. Parameteralternativen är: Av: Ingen vinkelgränsövervakning. Från nergängning klar: Övervakningsfönstret är inställt från när momentet för Nergängning klar har uppnåtts. Från moment: Övervakningsfönstret är inställt från när det angivna momentvärdet har uppnåtts. |
Slutlig vinkel övervakningsmoment |  | Momentvärde från när vinkelgränserna övervakas | 20 Nm
Vinkel min | Vinkelgränser = på eller manuellt | Vinkelvärde lägre gräns | 324°
Vinkel max | Vinkelgränser = på eller manuellt | Vinkelvärde övre gräns | 396°
Vinkelsökgräns | Vinkelgränser = manuellt |  | 0
Mät moment vid |  | Väljs från en rullgardinsmeny. Parameteralternativen är: Max momentvärde Värde vid högsta vinkel |
NOK vid slutlig mindre än mål |  | Val gjort av en omkopplare. På eller Av-position. | Av
Ändra bultgräns |  |  | 50 Nm

Ytterligare parametrar i ST-skiftnyckelåtdragningsfasen om strategin är Skiftnyckel – Produktion och PVT kompensera med tätt mot planet
Parameternamn | Villkor | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | --- | ---
Punkt för momentkompensation | Momentkompensation = På |  | 0°
PCT-distans | Momentkompensation = På |  | 360°
PVT-intervall | Momentkompensation = På |  | 180°
Fördröj övervakning | Momentkompensation = På |  | 0°
Aktuellt moment min | Momentkompensation = På | Momentvärde för den lägre gränsen | 1 Nm
Aktuellt moment max | Momentkompensation = På | Momentvärde för den övre gränsen | 20 Nm
Kompensationsvärde | Momentkompensation = På | Väljs från en rullgardinsmeny. Parameteralternativen är: Genomsnittsmoment Toppmoment |