# Objímka zdvihnutá nespracované - 10043

Pridaná na podporu spätnej kompatibility s PF4000 v určitých protokoloch pre upozornenia na zdvihnuté nástrčky (na rozdiel od Zdvihnutej nástrčky 10013). Celočíselný údaj je vzor bitu pre všetky zdvihnuté nástrčky ( nezávisle od blikania alebo koľko ich zdvihnutých).

Názov v SoftPLC: SOCKET_LIFTED_RAW

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | uint64 | 1 | 32
SocketSelectorTwoDevices | Stav | uint64 | 1 | 32

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE