# 필드버스 구성

필드버스 섹션은 사용 중인 필드버스 유형에 대한 정보로 구성되어 있습니다. 이 부분은 하드웨어 의존이고 읽기 전용입니다. 사용 중인 필드버스에 대한 일반 설정이 있는 구성 섹션은 편집할 수 있습니다.

POWER FOCUS 8 컨트롤러에서, 필드버스는 내부의 AnyBus 모듈이 지원되는 경우에만 작동합니다. Atlas Copco의 고유한 공급자 ID로 코딩된 모듈만 지원되며 해당 모듈은Atlas Copco에서만 구매할 수 있습니다. Atlas Copco에서 모듈을 구매한 경우, 해당 모듈에는 올바른 공급자 ID가 있습니다.

POWER FOCUS 8을 지원하는 Atlas Copco Anybus 모듈은 다음과 같습니다.

- PROFIBUS M40 (제품 번호 8436 0941 05)

- DeviceNet M40 (제품 번호 8436 0941 10)

- EtherNet/IP 2 포트 M40 (제품 번호 8436 0941 15)

- Profinet I/O 2 포트 M40 (제품 번호 8436 0941 20)

- CC-Link M40 (제품 번호 8436 0941 25)

- CC-Link IE M40 모듈 (제품 번호 8436 0941 30)

필드버스 매핑 및 가상 스테이션으로의 필드버스 맵 할당은 ToolsTalk로 수행됩니다. 자세한 정보는 ToolsTalk 구성 매뉴얼을 참조해 주세요.

필드버스 매개변수
매개변수 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
필드버스 유형 | 지원되는 모듈은 다음과 같습니다: Profibus M40 DeviceNet M40 EtherNet/IP 2 포트 M40 Profinet I/O 2 포트 M40 CC-Link M40 CC-Link IE M40 | 없음
연결 상태 | 온라인: 모듈이 연결되어 있습니다. 오프라인: 모듈의 연결이 끊어졌습니다. 공급자 ID 불일치: Atlas Copco에서 모듈을 구매하지 않았으므로 지원되지 않습니다. | 오프라인
네트워크로 설정 | 선택 스위치 켜짐-꺼짐. 필드버스 통신 모듈을 구성하는 방법을 결정합니다. 켜짐: 필드버스 모듈에서 자동으로 통신 매개변수를 설정합니다. 파 엔드 스테이션의 초기 연결 도중 네트워크가 매개변수를 지정됩니다. 꺼짐: 구성 중에 통신 매개변수를 입력해야 합니다. | 꺼짐
핸드셰이크 결과 읽기 | 선택 스위치 켜짐-꺼짐. 켜짐이면, 설정은 모든 가상 스테이션에 영향을 미칩니다. 핸드셰이크 결과 읽기 신호는 필드버스 구성에 매핑되어야 합니다. 승인할 결과가 없음일 때 생성된 결과는 즉시 PLC로 전송됩니다. 승인할 결과는 대기열에 배치되며, 승인된 다음 삭제되고 대기열의 다음 결과가 전송됩니다. 지워진 결과와 대기열에 있는 다음 결과 사이의 시간은 일반 필드버스 설정에서 설정한 필드버스에 대한 사이클 시간에 따라 달라집니다. 설정이 변경되거나 또는 가상 스테이션의 필드버스 매핑이 변경되는 경우, 대기열에 있는 결과는 플러시되고 PLC로 전송되지 않습니다. | 꺼짐
필드버스 오프라인 시 공구 잠금 | 선택 스위치 켜짐-꺼짐. 필드버스 모듈이 필드버스 마스터(PLC)와 통신이 끊길 경우 컨트롤러 작업을 결정합니다. | 꺼짐
선택한 작업 동기화 | 선택 스위치 켜짐-꺼짐. 활성화된 경우 작업 변경 시 필드버스 프레임을 다시 동기화해야 합니다. | 꺼짐
바이트 순서 동기화 데이터 | 순환 데이터에 사용되는 바이트 순서를 선택해 주세요. 네트워크로 설정 인텔 (리틀) 모토로라 (빅) | 네트워크로 설정
확장 모드 | 이전 버전과 호환되는 152 bytes 데이터 모드와 368 bytes 데이터 모드 중에서 선택해 주세요 켜짐: 368 바이트 데이터 모드입니다. 꺼짐: 152 바이트 데이터 모드입니다. | 꺼짐
장치 주소 | 쓰기할 첫 번째 바이트의 PLC 영역에서 오프셋을 지정합니다. 범위 0 ~ 999 | 1

이 섹션에서

- 일반 필드버스 구성을 만들기