# Konfiguration des Fensters Protokolle einer Virtuellen Station

Wählen Sie in der Startansicht die Registerkarte Virtuelle Station und wählen Sie auf der linken Seite eine Virtuelle Station aus. Im Fenster Protokolle wird eine Liste der abhängig von der aktuell gültigen Lizenz verfügbaren Kommunikationsprotokolle angezeigt. Das Open Protocol ist für alle Lizenzen verfügbar.

Informationen zum Zugriff auf die ILM Protocol-Funktionalität finden Sie im ILM Protocol-Benutzerhandbuch.

Um auf die Funktionen über das Open Protocol zugreifen zu können, muss für jede virtuelle Station eine einzigartige Schnittstelle definiert werden.

1. Setzen Sie den Schalter Open Protocol auf Ein.

2. Geben Sie die Server-Portnummer ein.

3. Geben Sie für das Kommunikations-Timeout einen Wert in Sekunden zwischen 15 und 60 ein.

4. Geben Sie den SPS-Index-Wert zwischen 1 und 20 ein.

   Der SPS-Index ist nur relevant, wenn die SoftSPS ausgeführt wird.
   Der SPS-Index legt fest, an welche Stelle im gemeinsamen genutzten Speicher die Open-Protocol-Befehle geschrieben werden sollen. Der Standardwert ist 1, es sind aber Werte zwischen 1 und 20 möglich.

5. Die durchzuführende Maßnahme bei einem Kommunikationsausfall zum Client wählen.

   Die Einstellung „Trennen“ steuert die durchzuführende Maßnahme bei einem Verbindungsfehler.

   - Keine: Das Schraubprogramm wird normal fortgesetzt.

   - Werkzeug sperren: Das Werkzeug wird nach Abschluss der aktuellen Verschraubung normal gesperrt.

   - Zuweisung der Aufgabe aufheben: Die Verschraubung wird nach Abschluss der momentan ausgeführten Aufgabe abgebrochen. Eine Ausnahme sind reine Verschraubungsprogramme oder Gruppensequenzen, bei denen die Aufgabe nach Abschluss entfernt wird.

   - Werkzeug immer sperren: Das Werkzeug wird nach Abschluss der aktuellen Verschraubung gesperrt, ungeachtet des Ergebnisses.

6. Alte Zählereinstellung verwenden

   Die alte Zählereinstellung zählt alle Schraubvorgänge in einer Sequenz und gibt eine Zahl an nachgeschaltete Systeme aus. Um diese Einstellung zu aktivieren, stellen Sie Legacy-Zähler verwenden auf Ja.

7. MID2500 Löseprogramm

   Diese Einstellung ermöglicht die Auswahl eines MID2500-Löseprogramms aus der Liste.

8. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Übernehmen.

Da der Standardwert für den SPS-Index immer 1 ist und nicht geprüft wird, ob dieser verwendet wird, besteht die Möglichkeit, dass Sie das System so konfiguriert haben, dass derselbe Index beim Hinzufügen von virtuellen Stationen mehrmals konfiguriert wird. In diesem Fall kann die SoftSPS nicht feststellen, von welcher virtuellen Station der eingehende MID stammt.