# Señales de apriete sincronizado

El sistema de apriete sincronizado es compatible con las mismas señales E/S recogidas en las tablas a continuación. Estas se pueden asignar en la configuración de bus de campo y la configuración de accesorio. Algunas también están disponibles mediante Open Protocol.

En esta sección

- Señales de entrada
- Señales de salida
- Señales de entrada/salida
- Señales de entrada: Señales secundarias
- Señales de salida: Señales secundarias