# TensorPulse 런다운 단계 매개변수

런다운 중에 공구는 일정한 모터 속도로 속도 모드 또는 펄스 모드를 사용할 수 있습니다. 선택은 구성 내에서 접촉한 토크 및 주어진 토크 한계에 따라 수행됩니다.

매개변수 이름 | 조건 | 설명 | 기본값
--- | --- | --- | ---
고속 런다운 |  | 런다운 단계는 고속으로 실행되지만 초과없이 시간을 최소화할 수 있습니다. 이는 지정된 각도 길이에 맞는 고속으로 공구를 실행시킴으로써 가능합니다. 해당 각도에 도달했을 경우, 속도가 런다운 속도 매개변수에 지정된 저속으로 변경됩니다. SRB 공구에만 이용 가능합니다. 매개변수 옵션은 켜짐 또는 꺼짐입니다. | 꺼짐
길이 |  | 고속 런다운 섹션을 정의하는 각도 최대 99999° | 3600°
속도 |  | 공구 최대 속도가 런다운 속도(rpm)보다 높아야 합니다. | 690 rpm
런다운 속도 |  | 라디오 단추로 선택됩니다. 런다운 속도는 최대 또는 수동 간에 선택할 수 있습니다. | 최대
런다운 속도 | 런다운 속도 = 수동 | 런다운 단계 중 공구 속도를 지정합니다. | 690 rpm
런다운 토크 한계 |  | 런다운 토크 한계가 스위치를 통해 작동됨 꺼짐: 런다운 토크 한계가 꺼집니다. 켜짐: 런다운 토크 한계가 켜집니다. | 꺼짐
오프셋 | 런다운 토크 한계 = 켜짐 | 각도 간격이 시작되기 전의 각도 오프셋. | 0°
길이 | 런다운 토크 한계 = 켜짐 | 런다운 토크 한계 섹션을 지정하는 각도. | 360°
최소 토크 | 런다운 토크 한계 = 켜짐 | 런다운 토크 하한에 대한 토크 값. | 0 Nm
최대 토크 | 런다운 토크 한계 = 켜짐 | 런다운 토크 상한에 대한 토크 값. | 4.75 Nm
런다운 각도 한계 |  | 꺼짐: 런다운 각도 한계가 꺼집니다. 트리거부터: 런다운 각도 한계가 켜집니다. 공구 트리거를 누르자 마자 시스템에서 조임 각도를 모니터링하기 시작하고 각도 한계를 벗어나면 이를 보고합니다. 토크부터: 런다운 각도 한계가 켜집니다. 시스템이 지정된 토크 값에서부터 조임 각도를 모니터링하기 시작하고 각도 한계를 벗어나면 이를 보고합니다. | 꺼짐
런다운 각도 모니터링 토크 |  | 런다운 각도 한계가 설정되는 토크 값. | 0 Nm
최소 각도 |  | 시작점부터 각도 하한에 대한 각도 값. | 100°
최대 각도 |  | 시작점부터 각도 상한에 대한 각도 값. | 5000°
최소 시간 | 런다운 각도 한계 = 트리거에서부터 또는 런다운 각도 한계 = 토크에서부터인 경우에만 표시됨 | 단계에 대한 최소 시간. | 10 ms
최대 시간 | 런다운 각도 한계 = 트리거에서부터 또는 런다운 각도 한계 = 토크에서부터인 경우에만 표시됨 | 단계에 대한 최대 시간. | 5000 ms
런다운 완료 토크 |  | 착좌점에 도달하고 런다운 완료 시 토크 값을 지정합니다. | 5 Nm