# STwrench

STwrench 通过无线连接与控制器相连，并通过控制器 GUI 或 WEB GUI 进行配置。

STwrench 的配置方法与其他拧紧策略相同，均在拧紧菜单下进行。

STwrench 带有快速备份单元 (RBU)。RBU 定义扳手功能并存储拧紧程序。控制器目前仅支持 Production（生产）型 RBU。

STwrench 端部配件工具（套筒）包含一个带有可编程编号的 RFID 标签。扳手使用此编号自动识别工具和可以使用的程序。RFID TAG 还存储扭矩和角度校正系数。

STwrench 具有适用于生产拧紧和质量控制的多个程序。

STwrench 仅支持工具支持的相关拧紧程序（扳手生产和扳手质量）。

有关 STwrench 的更多信息，请参见《STwrench 用户指南》（印刷品号 9836 4134 01）。

此部分内容

- 扳手生产策略
- 扳手质量策略