# Allmänna inställningar

De allmänna inställningarna för verktyget kan ställas in i avsnittet Allmänna inställningar
Spårningskonfigurations-, TAG-kontrolls- och TAG-valsfunktionerna beskrivs mer utförligt i respektive avsnitt.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Inaktivitetstimer | Fastställer om verktyget ska stängas av efter en viss tids inaktivitet. | På
<Inaktivitet, tidsutlösning> | Om inaktivitetens timeout är På väljs antal minuter före avstängning. | 120 min
Front-LED | Ställer in frontlampans uppträdande (ovanför tryckeutlösaren). Finns endast för trådlösa verktyg. När den främre LED-lampan är inställd på Av kommer den inte att tändas när tryckeutlösaren trycks in. | På
Varaktighet efter utlösaren släpptes | Anger hur länge den främre LED-lampan fortsätter lysa efter att tryckeutlösaren släppts (i sekunder). För kabelanslutna verktyg fortsätter LED-lampan att lysa i 10 sekunder efter att verktygets tryckeutlösare har tryckts in. | 0 sek
Spårning | Visar åtdragningen grafiskt. För multistep-program är spår alltid på från Trycke pressat . För trådlösa verktyg väljer du Trycke intryckt eller Nergängning klar varefter spårningen skapas. | Av
Taggkontroll | Aktiverar TAG-kontroll på verktyget. Verktyget låser om den TAG som medföljer programmet inte är samma som sätts in i ST-skiftnyckelns smartHEAD. TAG-kontroll finns bara för ST-skiftnyckel eller om inget verktyg har valts vid validering av verktygets konfiguration. | Av
Taggval | Den används för att välja åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens genom Batchsekvens/Källåtdragning/Källbatch. Åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens har ett TAG-nummer som motsvarar TAG-numret på den TAG som sätts in i ST-skiftnyckelns smartHEAD. På displayen för ST-skiftnyckeln kan operatören se åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens som har valts för den TAG som sätts in i ST-skiftnyckelns smartHEAD. TAG-alternativ finns bara för ST-skiftnyckel eller om inget verktyg har valts vid validering av verktygets konfiguration. | Av
Lås verktyg när minnet är fullt | Gör det möjligt att låsa verktyget när styrenhetens minne är fullt. | På

I detta avsnitt

- Spårningskonfiguration
- TAG-kontroll
- TAG-val