# Åtkomst av styrenheten via LAN

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj sedan Nätverk till vänster.

2. I fönstret Factory Ethernet Port väljer du Redigera – sätt sedan alternativet Aktiverad i läge På för att ändra Ethernet-inställningarna.

Anslut nätverkskabeln till Factory Ethernet-porten och specificera sedan informationen som krävs antingen manuellt eller, om möjligt, använd informationen som tillhandahålls av DHCP-servern. Information som behövs är:

- IP-adress

- Subnätmask

- Gateway

Den här informationen får du från den lokala systemadministratören.

När manuellt alternativ används finns extra inställningar som kan användas för DNS-servrar.