# Všeobecné I/O 10 - 59

Vstup/Výstup 10 používaný pre otvorený protokol.

Názov v SoftPLC: GENERIC_IO_10

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | Celočíselný údaj | 1 | 8

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: TRUE

- Volič ST: TRUE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: TRUE

- Expandér I/O: TRUE