# Konfigurera fjärrstart

En fjärråtdragning kan startas från ett tillbehör i både enstaka och flera styrenhetskonfigurationer. Omkopplaren för fjärrstart finns på anslutningspanelen bakom framlocket på styrenheten.

När fjärrstarten aktiveras måste du av säkerhetsskäl aktivera en nödstoppslösning. Mer information om nödstopp finns i produktanvisningarna för styrenheten.

När du använder ett verktyg med någon typ av säkerhetshandtag (t.ex. en avtryckarstartknapp eller en säkerhetsspak), måste fjärrstart inaktiveras genom att ställa strömbrytaren på Av. Detta görs för att säkerställa att det inte går att åsidosätta säkerhetsfunktionen i verktyget.