# Exportando Todas as Informações do Controlador

1. Na exibição inicial, vá para a aba Controller (Controlador) e selecione Export/Import (Exportar/Importar) no painel esquerdo.

2. Vá para a janela Export (Exportar), selecione o ícone ellipsis (Elipse) e depois All controller information (Todas as informações do controlador) na janela pop-up.

3. Na janela Exportar, selecione Exportar.
   Ao final do processo de exportação, uma janela pop-up de exportação confirma que a exportação foi concluída.
   Um arquivo PF/IXBExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz é automaticamente baixado.

Ao exportar todas as informações do controlador, a configuração do controlador, os programas de aperto, as definições, os resultados e os eventos são exportados para um processamento posterior. Parte da exportação é realizada a partir ferramenta com fio e a partir das ferramentas sem fio conectadas.

Todos os dados na exportação são armazenados em um arquivo "PFExport_<IAM name>_<datetime (lowest value displayed for time is seconds)>.tar.gz”, que inclui os seguintes arquivos e diretórios:

- "PFExport_<datetime>_Results.csv": Todos os resultados disponíveis.

  Os resultados são exportados em um arquivo de texto no formato CSV. O último resultado realizado é o primeiro no arquivo CSV.

  É possível exportar as seguintes informações de resultados de apertos e desapertos:

Informações de Resultados | Programas de Aperto | Programas de Múltiplas Etapas | Aperto sincronizado
--- | --- | --- | ---
Número de identidade | - | - | X
Tipo de aperto | X | X | X
Nome da Estação Virtual | X | X | X
VIN (Cadeia de caracteres do identificador) | X | X | X
Data e Hora | X | X | X
Identificador único da ferramenta | X | X | -
Nome da Sequência de Lotes | X | X | -
Contador de Sequência de Lote | X | X | -
Contador de Lotes | X | X | -
Nome do parafuso | - | - | X
Status total | - | - | X
Total de informações do status | - | - | X
Status | X | X | X
Informações de status | X | X | X
Nome do Modo | - | - | X
Nome do programa de aperto/Múltiplas etapas | X | X | X
Parar erro | - | X | X
Erros | - | X | X
Etapa com falha | - | X | X
Canal | - | - | X
Torque-alvo (Nm) | X | X | -
Torque Final | X | X | X
Limites do Ângulo-alvo (graus) | X | X | -
Iniciar Ângulo Final | X | X | X
Ângulo Final (graus) | X | X | X
Limites de Ângulo de Rundown (graus) | X | - | -
Fator de correlação do torque residual | X | X | -
Tempo transcorrido (s) | - | X | X
Limite baixo do ângulo (graus) | X | X | X
Limite alto do ângulo (graus) | X | X | X
Limite baixo do torque (Nm) | X | X | X
Limite alto de torque (Nm) | X | X | X
Número de pulsos | X | - | -
Corrente no desligamento (A) | X | X | X
Compensação TrueAngle (graus) | X | X | -
Tempo para Rundown concluído (ms) | X | - | -
Tempo para torque final (ms) | X | - | -
Texto-alvo | X | X | -
Dados da Etapa | - | X | X
Torque de Autoatarraxante | X | X | X
Torque Prevalente | X | X | X
Acionador do Ângulo de Rundown | X | X | X

O delimitador de campo e o formato de número dependem das definições de idioma:

Idioma | Data/hora | Delimitador de campo | Formato de número
--- | --- | --- | ---
Inglês (en_US) | MM/dd/yyyy hh:mm:ss | , | 123.456
Tcheco (cs) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Alemão (de_DE) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Espanhol (es_ES) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Francês (fr_FR) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Coreano (ko_KR) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | , | 123.456
Italiano (it_IT) | dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Japonês (ja_JP) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456
Português (pt_BR) | Dd/MM/yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Russo (ru_RU) | dd.MM.yyyy hh:mm:ss | ; | 123,456
Sueco (sv_SE) | yyyy-MM-dd hh:mm:ss | ; | 123,456
Chinês (zh_CN) | yyyy/MM/dd hh:mm:ss | , | 123.456

Para o aperto sincronizado, todos os resultados disponíveis estão no arquivo de nome “PFExport_<datetime>_Results.csv.zip”.

- "PFExport_<datetime>_Events.csv": Todos os eventos disponíveis.

  As seguintes informações do evento são exportadas em um arquivo de texto em formato CSV:

  - Gravidade

  - Data

  - Data/hora

  - Código

  - Descrição

  - Estações virtual que acionou o evento (exportada somente pelo PF8-Handheld (PF8 Portátil)

  - Carrier (exportado somente para aperto sincronizado)

  - Canal (exportado somente para aperto sincronizado)

- "/settings" - Definições e configurações (usado por Import (Importar))

Para definições e configurações exportadas do Fieldbus:

- Configuração geral do Fieldbus (engloba endereço IP)

- Configuração do Fieldbus

- Mapeamento de Fieldbus (Mapeamento de Estação Virtual para ProcessDataFrame)

- "jsonConfigurations.zip": Programas de Aperto e Desaperto de Múltiplas Etapas são exportados como arquivos .json (a serem usados com o MID2500).

- "atlas_sys_d.zip": Arquivos de log do aplicativo Drive.

- "atlas_sys_i.zip": Arquivos de log do aplicativo IT. Lido somente por pessoal da Atlas Copco.

- "atlas_protocol_log.zip": Arquivos de log de adaptadores de protocolo externo.

- “ExportInfo.txt”: Documento de texto contendo informações sobre o IAM e o Controlador.

- "atlas_plc.zip": Configuração do PLC.

- “licenseInformation.zip”: Informações da Licença e Recursos do Sistema.