# TC – Momentkalibrering

Verktyg
QST

Denna stegövervakning är inte tillgänglig för verktyg med flera givare.

Övervakningsfunktionen Momentkalibrering kontrollerar om det uppnådda maxmomentet ligger inom momentgränsvärdena.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Typ av givare | Moment eller Moment 2 Ställ in på Moment 2 för verktygets främre givare.
Låg gräns | Måste vara >= 0
Hög gräns | Måste vara > 0 Måste vara > Undre gräns