# 임펄스 단일-단계 시작 단계 매개변수

시작 단계 중에, 공구는 펄싱 없이 속도 모드에서 회전합니다.

매개변수 이름 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
소프트 스타트 | 공구의 속도, 각도 및 최대 토크를 설정하여 볼트를 쉽게 스레드에 끼울 수 있도록 합니다. 라디오 단추로 선택됩니다. 꺼짐: 소프트 스타트가 꺼져 있습니다. 켜짐: 소프트 스타트가 켜집니다. | 꺼짐
속도 | 소프트 스타트 중의 속도를 지정합니다. | 300 rpm
시간 | 소프트 스타트 지속 시간을 지정합니다. | 400 ms
리히트 감지 | 조기: 이미 조여진 나사/볼트가 감지되면 즉시 조임을 종료합니다. 조임은 불량으로 간주됩니다. 소프트 스타트가 활성화되어야 합니다. 완료: 이미 조여진 나사/볼트가 감지되었더라도, 모든 조임 단계가 실행될 때까지 조임이 종료되지 않습니다. 조임은 불량으로 간주됩니다. 소프트 스타트를 활성화하지 않을 때 리히트 감지를 실행하려면, 리히트 감지 완료 옵션을 선택해야 합니다. 리히트 감지 완료는 모든 조임 단계가 실행될 때까지 조임을 종료하지 않습니다. 조임은 속도가 런다운 속도의 절반에 미치지 못하고 리히트 오류가 표시될 경우 리히트로 간주됩니다. 꺼짐: 리히트 감지가 수행되지 않습니다. 소프트 스타트 조합 = 꺼짐 및 리히트 = 조기 허용되지 않음 | 꺼짐
부착물 세부 조정 사용 | 부착 조정은 무선 버튼으로 선택됩니다. | 아니오
기어비 | 소켓 회전 속도 = 공구 속도 / 기어비. | 1.00
효율성 조율 | 예를 들어 0.9는 10% 효율성 손실을 의미합니다. | 1.00