# Pulsstopp – 10030

Om den här signalen genereras kommer all pågående åtdragning eller lossning att stoppas. Används i kombination med 10024 eller 10072.

Namn i SoftPLC: TIGHTENING_STOP_PULSE

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | Booleskt | 1 | 1

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: FALSKT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT