# Configuração da Conexão do ToolsNet

Para conectar um controlador ao ToolsNet, configure e ative as definições do protocolo do ToolsNet.

1. Na exibição inicial, vá para a aba Settings (Definições) e selecione Server Connections (Conexões do Servidor) no painel esquerdo.

2. Na janela ToolsNet, defina os seguintes parâmetros:

   Campo | Descrição
   --- | ---
   Ativo/Desativado | Ativa/Desativa a comunicação com o servidor do ToolsNet
   Porta do servidor | Porta do servidor do ToolsNet.
   Host do servidor | Endereço IP do servidor do ToolsNet.
   Criptografia | Use criptografia TLS para a comunicação ToolsTalk

3. Selecione Aplicar.

Para exibir o status da conexão do ToolsNet, selecione o botão Go Result (Vá para o Resultado) e vá para a exibição Live Results (Resultados em Tempo Real). Em seguida, selecione o botão . Na caixa de diálogo que aparece, selecione a aba Server connections (Conexões do servidor).

Para informações sobre como configurar o ToolsNet, consulte o ToolsNet 8 User Guide(Guia do Usuário do ToolsNet 8).