# Resultados en tiempo real

En la vista de inicio, seleccione el botón Ir a resultado para acceder a los resultados en tiempo real.

La ventana emergente Resultados en tiempo real muestra los resultados de las distintas estaciones virtuales del controlador tanto en los cuatro paneles superiores como en los cuatro inferiores. El motivo para ello es que puede escoger ver simultáneamente dos vistas de resultados distintas para la misma estación virtual.

Seleccione un panel de resultados para abrir una ventana en la que podrá desplazarse por las cuatro vistas de resultados diferentes pulsando las flechas a los lados de la ventana de resultados.

## Vista de resultados: Números

La primera ventana mostrará los resultados en números.

Haga clic sobre la imagen para ver más información:

1 | Nombre de la estación virtual
2 | Mensaje de error de apriete NOK
3 | Resultado de par de apriete
4 | Par objetivo
5 | Nombre del programa de apriete
6 | Estado de resultado Los aprietes OK aparecen de color verde. Los aprietes NOK aparecen de color rojo.
7 | Tipo de controlador: Par o ángulo
8 | Ir a la vista de resultados ampliados
9 | Cerrar ventana
10 | Resultado de ángulo de apriete
11 | Ángulo objetivo
12 | Nombre de la secuencia de lotes
13 | Resultado de compensación de ángulo

## Vista de resultados: Resultado ampliado

Seleccione el icono cuadrado (□) en la esquina superior derecha de la ventana de resultado para acceder a una vista ampliada de los resultados. Esta vista presentará algunos identificadores como el VIN, el ID de junta (si se usa) e información adicional como el estado detallado personalizado o el tiempo transcurrido.

Si el resultado es NOK, aparece un mensaje explicativo.

Pulse el botón Ver detalles en la esquina superior derecha de la pantalla para consultar la vista de resultado de trayectoria del resultado en tiempo real.

## Vista de resultados - Informadores de resultado

La lista muestra los valores de los informadores de resultado.

Si existe un informador de resultado definido para un seguimiento/una restricción de un programa, se informa el valor de ese seguimiento/esa restricción. Si no existe un informador de resultado definido para un seguimiento/una restricción de un programa, se informa del valor del último informador de resultado ejecutado.

Orden de evaluación si hay definidos en un programa varios informadores del mismo tipo:

1. Informador de resultado en supervisión de programa o restricción de programa.

2. Informador de resultado en supervisión o restricción de la última etapa ejecutada en la ruta principal.

Valores en el nivel más alto del resultado multietapa definido por el informador de resultado correspondiente:

- Ángulo final definido por el ángulo final del informador de resultado

- Par final definido por el par final del informador de resultado

- Corriente definida por la corriente del informador de resultado

El resultado de etapa que origina el resultado NOK presenta una barra roja.

Seleccione los diferentes informadores de resultado enumerados para obtener información adicional.

## Vista de resultados: Gráfico de trayectoria

Con la vista de resultados de trayectoria puede observarse mejor cómo se comporta el apriete con el fin de realizar ajustes en el programa de apriete. Dependiendo de la estrategia de apriete, la trayectoria mostrará distintos parámetros de apriete. Utilice las flechas en la esquina superior derecha del gráfico de trayectoria para consultar los diferentes gráficos de trayectoria disponibles para el resultado de apriete seleccionado.

Están disponibles los siguientes gráficos de trayectoria:

- Par/tiempo

- Par/ángulo

- Ángulo/tiempo

- Velocidad/tiempo

- Velocidad/ángulo

- Gradiente/tiempo (cuando se configura el programa de apriete para realizar una trayectoria de gradiente)

- Gradiente/ángulo (cuando se configura el programa de apriete para realizar una trayectoria de gradiente)

- Corriente/tiempo

- Corriente/ángulo

En el gráfico de trayectoria, puede ampliar/reducir, mover la trayectoria y leer los valores del eje x y el eje y en un punto específico.
En la esquina inferior izquierda del gráfico de trayectoria, seleccione el icono (+) para ampliar, el icono (-) para alejar, o el icono cuadrado (□) para restablecer el nivel de ampliación a la vista predeterminada.

## Vista de resultados - Resultado alto-bajo

Esta vista de resultado muestra si el resultado es alto, bajo o está dentro de los parámetros establecidos.

La presentación gráfica muestra si el resultado de apriete es demasiado alto o demasiado bajo con respecto a los límites configurados para el programa de apriete.

El gráfico de la izquierda muestra los valores de par. El gráfico de la derecha muestra los valores de ángulo.

Si el resultado es OK, el gráfico es verde, si el resultado es NOK, el gráfico es rojo.

## Vista de resultados - Cadenas de identificadores

Esta vista de resultados muestra las cadenas de identificador incluidas en un escaneo múltiple de código de barras.

## Vista de resultados: Resultados de secuencia de lotes

Esta vista de resultado muestra información sobre el estado de los diferentes lotes en una secuencia de lotes (Lote/descripción general) e información sobre los aprietes en cada lote (Recuento/descripción general). Los resultados mostrados se aplican a la secuencia de lotes seleccionada.

Si el resultado es NOK, aparece un mensaje explicativo.

El cuadrado simboliza cada lote en una secuencia de lotes. El lote seleccionado actualmente tiene un fondo azul. Un lote que contiene un apriete NOK tiene bordes rojos y una línea diagonal roja.

El círculo simboliza cada apriete en cada lote. Los aprietes NOK tienen un borde rojo y una línea diagonal roja.

En esta sección

- Consultar Estado de protocolo
- Descripción general en cuadrícula de estación virtual