# Uppdatera styrenhetens program via webbgränssnitt

1. Åtkomst till webbgränssnittet sker genom att ansluta en dator med en rak Ethernet-kabel (RJ45) till Service Ethernet-porten. Öppna styrenheten med IP-adressen från en webbläsare.

2. Gå till startsidan i webbgränssnittet och till fliken Styrenhet – välj sedan Programvara till vänster och gå sedan till fönstret Programuppdatering och välj Bläddra.

3. Bläddra och välj zipfilen med programmet och följ instruktionerna för att avsluta installationen.

För synkroniserad åtdragning ska alla SyncMember-styrenheter startas om manuellt efter uppgradering till en ny programversion eller nedgradering från en nyare programversion.

Om styrenhetens applikation misslyckas med att starta upprepade gånger kommer styrenheten att starta upp i räddningsläge. I räddningsläge kan ny firmware installeras. Räddningsavbildningen distribueras med programuppdateringen och kan uppdateras om en nyare räddningsavbildning finns.

Stäng inte av systemet under uppdateringen av räddningsavbildningen. Systemet startas om när uppdateringen påbörjas.