# 扳手质量拧紧阶段参数

表中所示的参数仅在使用其中一个 STwrench 策略时才可用。存在多重策略组合。部分参数仅针对特定策略提供且在其他策略中不可见。

自动检查参数规则。如果出现违背的情况，错误的参数旁边会显示错误指示 。选择错误指示器以显示有关错误的更多信息。

切换策略可能导致显示错误指示符。这表明所选的组合无效且需要校正。

有关 STwrench 的更多信息，请参见《STwrench 用户指南》（印刷品号 9836 4134 01）。

STwrench 拧紧步骤的参数
参数名称 | 条件 | 说明 | 默认值
--- | --- | --- | ---
控制策略 |  | 参数选项包括：屈服点、剩余扭矩/时间、剩余扭矩/角度、剩余扭矩/峰值和拧松和重新拧紧。 |
早期扭矩丢失检测时间 |  | 从旋入完成开始，程序可能开始拧紧，扭矩增大。如果工具在此时间范围内检测到扭矩下降，则报告滑脱，如果套筒从螺钉头上滑落且在指定时间内测得的扭矩减小至旋入完成扭矩以下，则拧紧被中止，早期扭矩丢失将被报告。 | 200 毫秒
目标扭矩 |  | 定义拧紧步骤的目标扭矩。 | 0 Nm
扭矩限值 | 目标 = 扭矩 | 利用开关所做的选择。 自动或手动位置。 |
最小扭矩 | 扭矩限值 = 手动 | 下限扭矩值 | 0 Nm
扭矩最大值 | 扭矩限值 = 手动 | 上限扭矩值 | 0 Nm
目标角度 | 目标 = 角度或目标 = 扭矩或角度 | 定义拧紧步骤的目标角度。 | 0°
角度限值 | 目标 = 角度 | 从下拉菜单中选择。参数选项包括： 自动或手动。 可以是最大和最小时的角度值或选择相应角度值 |
角度限值 | 目标 = 扭矩 | 从下拉菜单中选择。参数选项包括： 关闭：无角度限值监控。 从旋入完成开始：监控窗口设置为从达到旋入完成扭矩时开始。 从扭矩：监控窗口设置为从达到规定扭矩值时开始。 |
最终角度监测扭矩 |  | 从监控角度限值的位置开始的扭矩值 | 20 Nm
最小角度 | 角度限值 = 开启或手动 | 角度值下限 | 324°
最大角度 | 角度限值 = 开启或手动 | 角度值上限 | 396°
角度搜索限值 | 角度限值 = 手动 |  | 0
扭矩测量条件 |  | 从下拉菜单中选择。参数选项包括： 最大扭矩值 达到峰值角度时的值 |
终值小于目标值异常 |  | 利用开关所做的选择。 开启或关闭位置。 | 关闭
更改螺栓限值 |  |  | 50 Nm

如果策略为“扳手 - 生产”，“贴合 PVT 补偿”为控制策略时，STwrench 拧紧步骤中的附加参数
参数名称 | 条件 | 说明 | 默认值
--- | --- | --- | ---
扭矩补偿点 | 扭矩补偿 = On |  | 0°
PCT 距离 | 扭矩补偿 = On |  | 360°
PVT 周期 | 扭矩补偿 = On |  | 180°
延迟监控 | 扭矩补偿 = On |  | 0°
有效扭矩最小值 | 扭矩补偿 = On | 下限扭矩值 | 1 Nm
有效扭矩最大值 | 扭矩补偿 = On | 上限扭矩值 | 20 Nm
补偿值 | 扭矩补偿 = On | 从下拉菜单中选择。参数选项包括： 平均扭矩 峰值扭矩 |